# HEFTFUNKTION

## Übersicht

Wenn ein Finisher (100-Blatt-Sortierung) installiert ist, wird das eingelegte Papier zusammengeheftet. (Heftfunktion)
Wenn ein Finisher (100-Blatt-Sortierung) installiert wurde, kann das Papier an zwei Stellen der Mittellinie geheftet und vor der Ausgabe gefaltet werden. (Sattelheftfunktion)

Heften | Sattelheftung
--- | ---

Sie können die Sattelheftfunktion für Papier im Format A4R bis A3W (8-1/2"x11"R bis 11"x17") verwenden.
Die Sattelheftfunktion kann nicht gemeinsam mit anderen manuellen Fertigstellungsfunktionen verwendet werden.

### Funktion Kopien/Seiten

Wenn mehrere Sätze gleichzeitig geheftet werden sollen, verwenden Sie Kopien/Seiten.
Legen Sie sortiertes Papier ein, und berühren Sie die Taste [Kopien/Seiten], um die Kopien- und Seitenanzahl pro Satz einzugeben.

Die Einstellungen für Kopien/Seiten gelten nicht für die Falt- und Lochfunktionen.

### Trimmer einstel.

Wenn ein Trimming-Modul installiert ist, werden die überschüssigen Papierränder abgeschnitten, um eine bessere Ausgabe zu erzielen.

## Bedienung

### Auswahl der Heftfunktion

Berühren Sie unter [Heften] die gewünschte Hefttaste.
Das Ausgabefach wird anhand der ausgewählten Hefttaste automatisch ausgewählt.

###### So brechen Sie die Heftfunktion ab:

Berühren Sie die ausgewählte Hefttaste erneut.

### Einstellen der Kopienanzahl (Seitenanzahl)

1. #### Berühren Sie die Taste [Kopien/Seiten]

2. #### Berühren Sie die Taste [Manuell]

3. #### Geben Sie die Kopienanzahl für die Ausgabe und die Seitenanzahl pro Satz fest

   Berühren Sie die Anzeigen für die Kopien- und Seitenanzahl pro Satz, und geben Sie die Werte mit den Zifferntasten ein. Berühren Sie andernfalls die Taste , um die Werte einzugeben.
   Berühren Sie nach der Einstellung das .
   Wenn Sie für die Kopien-/Seitenanzahl [Alle Seiten] auswählen, legen Sie für die Anzahl der zu druckenden Sätze „1“ fest.

### Trimmereinstellung (bei Auswahl der Sattelheftung)

Zur Auswahl der Trimmereinstellung muss eine Trimmereinheit installiert sein.

1. #### Wenn die Sattelheftung ausgewählt wurde, berühren Sie die Taste [Trimmer einstel.]

2. #### Berühren Sie die Taste [EIN], und geben Sie den Trimmbetrag an

   Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Trimmbetrag, und geben Sie den zulässigen Bereich mit den Zifferntasten ein. Berühren Sie andernfalls die Taste , um die Werte einzugeben.
   Berühren Sie nach der Einstellung das .

   ###### So brechen Sie die Trimmereinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

Zurück nach oben