# PARALLELES VERWENDEN ZWEIER GERÄTE(TANDEMKOPIE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird ein Kopierauftrag jeweils zur Hälfte auf zwei am Netzwerk angeschlossene Geräte verteilt, sodass sich die Kopierdauer verringert. Tandemkopien müssen im Einstellungsmodus unter [Tandemverbindung einstellen] aktiviert werden.

Hauptgerät und Nebengerät
Das Hauptgerät wird zum Scannen der Originale und zum Drucken der Daten verwendet. Das Nebengerät ist auf dem Hauptgerät registriert und wird lediglich zum Drucken nicht jedoch zum Scannen von Originalen verwendet.

- Zum Verwenden dieser Funktion müssen zwei Geräte mit Ihrem Netzwerk verbunden sein. Für Tandemkopien können höchstens zwei Geräte verwendet werden.
- Bei der Aktivierung von Tandemkopien für eine Funktion, die auf dem Haupt- nicht jedoch auf dem Nebengerät verfügbar ist, wird eine Meldung angezeigt. Das Hauptgerät verfügt z. B. im Gegensatz zum Nebengerät über einen Heft-Finisher.
  - Tandemkopien wurden beim Angeben des Kopierens ohne Heften aktiviert.
  - Tandemkopien wurden beim Angeben des Kopierens mit Heften deaktiviert.
- Wenn auf einem der beiden Geräte das Papier ausgeht, wird der Auftrag auf dem entsprechenden Gerät angehalten und auf dem anderen Gerät fortgeführt, das nach wie vor über Papier verfügt. Wenn im ersten Gerät Papier nachgelegt wird, wird der Auftrag fortgeführt.
- Wenn die Benutzerauthentifizierungseinstellungen konfiguriert wurden, sind die Tandemkopien abhängig von der für das Haupt- und Nebengerät festgelegten Authentifzierung möglicherweise nicht aktiviert.
  - Tandemkopien sind aktiviert, wenn für das Hauptgerät eine Benutzerauthentifizierung festgelegt wurde.
  - Tandemkopien sind deaktiviert, wenn eine Benutzerauthentifizierung zwar für das Neben- nicht jedoch für das Hauptgerät festgelegt wurde.

###### So verwenden Sie Tandemkopien:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Tandemverbindung einstellen] aus.

- Die IP-Adressinformationen des Nebengeräts müssen auf dem Hauptgerät registriert sein. Als Anschlussnummer sollte am besten die Standardeinstellung (50001) verwendet werden. Sofern Sie mit dieser Einstellung nicht auf Probleme stoßen, ändern Sie die Portnummer nicht. Die Tandemeinstellungen sollten vom Netzwerkadministrator konfiguriert werden. Wenn das Haupt- und Nebengerät die Rollen tauschen, konfigurieren Sie die IP-Adressinformationen des Hauptgeräts auf dem Nebengerät. Für beide Geräte kann dieselbe Anschlussnummer verwendet werden.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   Wenn mit dem Vorlagenglas mehrere Originalseiten kopiert werden sollen, wechseln Sie das Original, und berühren Sie die Taste [Zusätzlich scannen].
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Tandemkopie]

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Einstellung für Tandemkopien ab:

   Berühren Sie die Taste [Tandemkopie], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

3. #### Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen

   Maximal 9999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden. Die angegebene Kopienanzahl wird auf die Haupt- und Nebengeräte verteilt. Bei einer ungeraden Anzahl übernimmt das Hauptgerät mehr Kopien als das Nebengerät.

   ###### Wenn eine falsche Kopienanzahl angegeben wurde:

   Berühren Sie die Taste [C], und geben Sie die richtige Anzahl ein.

4. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

5. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So brechen Sie die Tandemkopien ab:

   Berühren Sie die [STOPP]-Tasten des Haupt- und Nebengeräts.

Zurück nach oben