# FAXDATEN EMPFANG/WEITERLEITUNG

Legen Sie das Verfahren für Faxempfang und -weiterleitung fest.

### Internetfaxeinstellungen

Diese Einstellungen können konfiguriert werden, wenn das Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert ist.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Empfangsstart | Berühren Sie diese Taste, um unverzüglich eine Verbindung zu Ihrem Mail-Server (POP3-Server) herzustellen und zu prüfen, ob neue Internetfaxnachrichten vorhanden sind. Wenn Internetfaxnachrichten empfangen wurden, werden diese abgerufen und gedruckt.
Manuelle Empfangstaste auf Startbildschirm | Zeigt die Taste [Manueller I-Fax-Empfang] im Ausgangsfenster des Internetfaxmodus an.
Empfangene Daten weiterleiten | Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil der Papier- oder Tonervorrat erschöpft ist, können empfangene Faxnachrichten an ein anderes Internetfaxgerät weitergeleitet werden.

- Weitere Informationen zu den Einstellungen für die Faxfunktion finden Sie unter „FAXDATEN EMPFANG/WEITERLEITUNG - FAXFUNKTIONEN“.
- Um die Funktion „Empfangsstart“ verwenden zu können, müssen die POP3-Server-Einstellungen konfiguriert sein. Siehe „Internetfaxeinstellungen“ im „Einstellungsmodus“.
- Informationen zum Registrieren einer Weiterleitungsadresse finden Sie im „Einstellungsmodus“ unter „Adresse für Datenweiterleitung einstellen“.
- Wenn die Weiterleitung fehlgeschlagen ist, weil die Übertragung abgebrochen wurde oder ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, werden die zur Weiterleitung anstehenden Faxnachrichten in die Druckauftragswarteschlange im Gerät zurückgegeben.
- Wenn die ersten Seiten der Faxnachricht erfolgreich gedruckt worden sind, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] ausgewählt und [Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken] aktiviert wurde, werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Geben Sie das richtige Passwort über die Zifferntasten ein.

Die Weiterleitung ist nicht möglich, wenn keine Faxnachrichten empfangen wurden oder keine Weiterleitungsnummer programmiert wurde.

###### So brechen Sie die Weiterleitung ab

Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige, und brechen Sie die Faxweiterleitung genauso ab wie bei einem Übertragungsauftrag.
Zurück nach oben