# SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN

## Übersicht

Fügen Sie als neuen Eintrag im Adressbuch eine Adresse hinzu, die Sie bei Fax- oder Bildsendeübertragungen eingegeben haben.
FTP- und Desktopadressen von Übertragungsprotokollen können nicht im Adressbuch gespeichert werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie im Fax- oder Dokumentsendemodus im Aktionsfeld die Taste [Aus zuletzt verwendeten Adressen auswählen].

2. #### Wählen Sie im Sendeprotokoll eine Adresse, die Sie im Adressbuch speichern möchten, und berühren Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Neue Registrierung bei Adressbuch]

   Wenn Sie auf dem Aktionsfeld [Zusätzliche Registr. bei Adressbuch] berühren, können Sie die Adresse einem im Adressbuch gespeicherten Kontakt hinzufügen.

3. #### Berühren Sie die Taste [Kontakte], um grundlegende Informationen einzugeben.

   Stellen Sie sicher, dass [Name] und [Initiale] eingegeben werden.
   Wählen Sie aus der Kategorieliste, die angezeigt wird, wenn Sie das Eingabefeld berühren, die entsprechende Kategorie aus.

   Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, erscheint die Registerkarte für die Adressveröffentlichung. Durch Einstellung der Adressveröffentlichung können gespeicherte „Kontakte“ und „Gruppen“ innerhalb einer angegebenen Gruppe gemeinsam verwendet oder als persönliche Kontakte gespeichert werden, auf die nur Sie Zugriff erhalten.
   - VERÖFFENTLICHEN VON KONTAKTEN FÜR BESTIMMTE BENUTZER

   ###### So registrieren Sie einen Kategoriennamen:

   Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Adressbuch] → [Kategorieeinstellung] aus.

4. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Registr. beenden].

   Die Adresse wird im Adressbuch registriert und der Bildschirm des Übertragungsprotokolls wird erneut angezeigt.
   Wenn [Als standardmäßig verwendet einstellen] für keine Adressen aktiviert wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob die Standardadresse ausgewählt werden soll.

5. #### Berühren Sie die Taste [OK].

Zurück nach oben