# VORÜBERGEHENDES ÄNDERN DER ABSENDERINFORMATIONEN (EIGENEN NAMEN AUSW.)

## Übersicht

Sie können die auf dem Fax gedruckten Absenderinformationen vorübergehend ändern, indem Sie eine der gespeicherten Absenderinformationen auswählen.
Die Funktion wird wieder zurückgesetzt, sobald die Übertragung mit der geänderten Absenderinformation beendet ist.

###### So speichern Sie die Absenderinformationen, die für die Funktion „Eigenen Namen Ausw.“ verwendet werden sollen:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Eigener Name und Ziel eingestellt] → [Registrierung der eigenen Namensauswahl] aus.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Eigenen Namen Ausw.]

4. #### Berühren Sie die Taste für die Absenderdaten, und geben Sie die für die Auswahl der eigenen Nummer zu verwendenden Absenderinformationen an

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Einstellung der Absenderinformationen ab:

   Berühren Sie die Taste [Löschen].

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.

Zurück nach oben