# IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

## Übersicht

Angaben zu Fehlerarten und andere Informationen werden in der Ergebnisspalte von Transaktions- und Aktivitätsberichten gedruckt. Prüfen Sie nach dem Drucken eines Transaktions- oder Aktivitätsberichts die Transaktionsergebnisse in der Ergebnisspalte und ergreifen Sie die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen.

### Beispiele von in der Ergebnisspalte gedruckten Meldungen

Meldung | Beschreibung
--- | ---
OK | Die Transaktion wurde normal abgeschlossen.
G3 | Die Kommunikation erfolgte im G3-Modus.
ECM | Die Kommunikation erfolgte im G3 ECM-Modus.
SG3 | Die Kommunikation erfolgte im Super G3-Modus.
Weiterleiten | Die empfangenen Daten wurden weitergeleitet.
Keine Antw. | Keine Antwort vom Empfänger.
BESETZT | Die Übertragung konnte nicht gestartet werden, da die Zielleitung besetzt war.
ABBRECHEN | Die Kommunikation wurde während der Übertragung unterbrochen.
ÜBERTRAGUNGSSPEICHER VOLL | Der Speicher wurde während einer direkten Online-Übertragung voll.
SPEICHER VOLL | Während des Empfangs ist der Speicher voll geworden.
ZU LANG | Die Originaldaten konnten nicht empfangen werden, da deren Länge mindestens 1,5 m betrug.
Originalfehler | Die Übertragung ist fehlgeschlagen, da bei der Direktübertragung ein Papierstau aufgetreten ist.
Unzulässige Passwortnr. | Die Kommunikation wurde unterbrochen, da die Passwortnummer nicht übereinstimmte.
Keine Abruffunktion am Ziel | Das abgerufene Gerät verfügt nicht über eine Abruffunktion.
FEHLER RX-ABRUF | Das Zielgerät hat den Abruf abgelehnt, oder Ihr Gerät hat die Verbindung beim Abruf getrennt, da sich keine Daten im Abrufspeicher befanden.
RX F-CODE-ABRUFABBRUCH | Das Zielgerät hat den F-Code-Abruf abgelehnt, oder Ihr Gerät hat die Verbindung beim Abruf getrennt, da sich keine Daten im F-Code-Postfach für den Speicherabruf befanden.
Unzulässige F-Code-Abrufspeichernr. | Die Verbindung wurde unterbrochen, da die Unteradresse nicht im F-Code-Speicher gespeichert war.
Unzulässiges Passwort für F-Code-Abrufspeicher | Die Verbindung wurde unterbrochen, da das Passwort im F-Code-Speicher nicht bestätigt wurde.
FACHNR. NG | Die Verbindung wurde beim Empfangen einer F-Code-Übertragung unterbrochen, da kein Postfach mit der angegebenen Unteradresse gefunden wurde.
Unzulässiges F-Code-Passwort | Die Kommunikation wurde beim Empfangen einer F-Code-Übertragung unterbrochen, da das Passwort nicht bestätigt wurde.
Kein F-Code-Abrufspeicher am Ziel | Ihr Gerät hat einen F-Code-Abruf versucht, das Ziel verfügt jedoch über keine Abrufspeicherfunktion mit F-Code-Unterstützung.
Keine F-Code-Funktion am Ziel | Ihr Gerät hat eine F-Code-Übertragung durchgeführt, das Ziel verfügt jedoch nicht über F-Code-Unterstützung.
RX F-CODE-ABBRUCH | Ihre Gerät hat eine F-Code-Übertragung durchgeführt, die vom Ziel abgelehnt wurde, da die Unteradresse nicht bestätigt wurde.
Postfach: [xxxxxx] ****** | Es wurde Daten in einem vertraulichen Postfach oder einem Postfach für Relais-Rundsendungen empfangen, oder es wurden Daten von einem Postfach für Abrufspeicher gesendet. Der Name des Postfachs wird in [xxxxxx] und die Art des F-Code-Vorgangs (Relais-Anforderungskommunikation, Abrufspeicherübertragung oder vertraulicher Empfang) wird in „******“ angezeigt.
FEHL. xx (xxxx) | Die Übertragung ist wegen eines Kommunikationsfehlers fehlgeschlagen. Die ersten beiden Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Fehlercode von 00 bis 99. Die letzten vier Ziffern der Kommunikationsfehlernummer: Code zur Verwendung durch Wartungstechniker.
Empfang ablehnen | Es wurde ein Fax von einem Absender gesendet, der mit der Funktion gegen unerwünschte Faxe gesperrt wurde.

Zurück nach oben