# AUTO-EMPFANG

## Übersicht

Die Internet-Faxfunktion stellt periodisch eine Verbindung zum Mail-Server (POP3-Server) her und prüft, ob Internetfaxnachrichten empfangen wurden. Beim Empfang werden die Faxnachrichten automatisch abgerufen und gedruckt.
In der Standardeinstellung überprüft diese Funktion das Postfach einmal alle fünf Minuten.

- Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.
- Lassen Sie den Hauptschalter in der Position „“, wenn Faxnachrichten über Nacht empfangen werden sollen.
- Wenn der Papiervorrat des Geräts erschöpft ist oder kein Papier in einem dem empfangenen Fax entsprechenden Format vorhanden ist, wird auf dem Sensorbildschirm eine Meldung angezeigt. Folgen Sie den in der Meldung enthaltenen Anweisungen, um Papier in einem geeigneten Format einzulegen.
- Sie können die Daten des empfangenen Internetfaxes zur angegebenen Zeit ausdrucken lassen.
  - DRUCKEN EMPFANGENER DATEN ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT
- Sie können das empfangene Internetfax drucken, indem Sie das Passwort eingeben.
  - PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN
- Sie können die empfangenen Internetfax-Daten nach dem Prüfen drucken, weiterleiten oder speichern.
  - DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN
  - MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN
  - SPEICHERN EMPFANGENER DATEN

Zurück nach oben