# ERNEUTES SENDEN AN NICHT ERFOLGREICHE RUNDSENDEZIELADRESSEN

Die Ergebnisse einer abgeschlossenen Rundsendung können im Auftragsstatusbildschirm geprüft werden. Wenn die Übertragung an einige Ziele fehlgeschlagen ist, können Sie das Fax erneut an diese Ziele senden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Taste [Fax].

2. #### Berühren Sie das Feld [Abgeschl.]

3. #### Nachdem Sie die Taste der abgeschlossenen Rundsendung berührt haben, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen].

   Die Details des Auftrags werden angezeigt.

   - Als Adresse der Rundsendeauftragstaste wird „Rundsendung xxxx“ angezeigt. „xxxx“ ist durch die Auftragskontrollnummer ersetzt, die nach Beendigung des Scanvorgangs im Bedienfeld angezeigt wurde.
   - Wenn die Rundsendung Zieladressen unterschiedlicher Modi enthielt, wird in jedem dieser Modi dieselbe Rundsendetaste angezeigt.

4. #### Berühren Sie nacheinander [Fehler] und auf dem Aktionsfeld [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.]

   Das Gerät beginnt, das Bild an alle fehlgeschlagenen Rundsendeübertragungsziele erneut zu senden.

   Die nach dem Berühren der Taste [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.] erforderlichen Schritte variieren abhängig davon, ob die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde oder nicht.

   - ###### Verwenden der Dokumentenablage:

     Die Anzeige kehrt zum Bildschirm für das erneute Senden der Dokumentenablage zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind. Führen Sie das Verfahren zum erneuten Senden der Dokumentenablage durch. (Es ist nicht erforderlich, das Original erneut zu scannen.)
     Wenn der Auftrag in einem vertraulichen Ordner oder als vertrauliche Datei gespeichert wurde, wird ein Passworteingabebildschirm angezeigt, nachdem Sie die Taste [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.] berührt haben. Geben Sie das Passwort ein.

   - ###### Ohne Verwendung der Dokumentenablage:

     Die Anzeige kehrt zum Ausgangsfenster zurück, in den die nicht erfolgreichen Zieladressen bereits eingetragen sind. Legen Sie das Original ein und führen Sie die zur Rundsendung erfolgten Schritte aus.

Zurück nach oben