# BILDSENDE-EINSTELLUNGEN > FAXFUNKTIONEN

## "Registerkarte Standardeinstellungen“

Auf dieser Registerkarte werden die Standardeinstellungen für die Faxfunktionen konfiguriert.

##### Wählmodus einstellen

Diese Einstellung kann nur in Kanada und Taiwan aktiviert werden.
Wählen Sie den Leitungstyp aus der Liste aus.

##### Automatische Auswahl

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Telefonleitung angeschlossen haben, und das Gerät automatisch erkennen soll, ob es sich um eine Impuls- oder Tonwählleitung handelt.

###### Auto-wake-up-Druck

Wenn die Taste [EIN/AUS] auf „Aus“ gestellt ist (der Hauptstromschalter jedoch auf „“) und ein Fax empfangen wird, aktiviert diese Funktion das Gerät und druckt das Fax.
Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden empfangene Faxnachrichten erst gedruckt, nachdem die Taste ([EIN/AUS]) auf „Ein“ gestellt wurde.

###### Pause einstellen

Ändert die Länge der in Faxnummern eingefügten Pausen.
Wird ein Bindestrich (-) beim Wählen oder Speichern einer Faxnummer eingegeben, so wird eine Pause von 2 Sekunden eingefügt.
Die Dauer der Pause kann in Schritten von 1 s auf Werte von 1 bis 15 s eingestellt werden.
* Beachten Sie, dass das Gerät in Südafrika normalerweise auf 4 Sekunden eingestellt ist.

###### FAX-ZIEL BESTÄTIGUNG

Hier können Sie festlegen, ob beim Senden eines Faxes eine Bestätigungsmeldung für die Zieladresse angezeigt werden soll, um zu verhindern, dass die Übertragung an eine falsche Adresse erfolgt.

###### Lautsprechereinstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen zum Einstellen des vom Lautsprecher erzeugten Tons für den Lautsprecher, die Klingellautstärke, die Leitungsüberwachung, das Fax-Empfangssignal, den Ton Übertr. erfolgreich und den Faxkommunikation-Fehlerton. Für die Optionen „Signal Fax-Empfang abgeschlossen“, „Signal Fax versenden abgeschlossen“ und „Signal für Fehler bei Faxübertragung“ können zusätzlich zur Lautstärke der Klang und die Signaldauer für vollständige Übertragung festgelegt werden.
Sie können das ausgewählte Klangmuster und die Lautstärke mithilfe der Taste [Setup-Töne kontrollieren] prüfen.

###### Setup-Töne kontrollieren

Prüft die ausgewählten Klänge und Lautstärken.

###### Remote-Empfangsnummer einstellen

Sie können das Gerät in den Faxempfangsmodus umschalten, indem Sie am angeschlossenen Durchwahltelefon eine einstellige Nummer eingeben und die Taste [*] berühren. Diese 2-stellige Nummer wird „Remote-Empfangsnummer“ genannt und kann zwischen 0 und 9 liegen.

###### Originaldruck auf Transaktionsbericht

Diese Einstellung legt fest, ob im Transaktionsbericht ein Teil der ersten Seite des übertragenen Originals gedruckt wird. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen aus.

- Gesamtbericht drucken
- Nur Fehlerbericht drucken
- Kein gedruckter Bericht

Diese Einstellung wird ungültig, wenn der nächste „Transaktionsbericht Druckeinstellung“ auf „Kein gedruckter Bericht“ eingestellt ist.

###### Transaktionsbericht Druckeinstellung

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob ein Transaktionsbericht gedruckt wird oder nicht. Falls ja, legt sie zusätzlich die Druckbedingungen fest. Wählen Sie unter den folgenden Optionen die für das Senden und Empfangen von Faxen verwendeten Einstellungen aus.

Option | Beschreibung
--- | ---
Einzeln senden | Gesamtbericht drucken Nur Fehlerbericht drucken Kein gedruckter Bericht
Rundsendung | Gesamtbericht drucken Nur Fehlerbericht drucken Kein gedruckter Bericht
Empfangen | Gesamtbericht drucken Nur Fehlerbericht drucken Kein gedruckter Bericht
Vertraulicher Empfang | Meldungsseite drucken Kein gedruckter Bericht

Diese Einstellung legt fest, ob im Transaktionsbericht ein Teil der ersten Seite des übertragenen Originals gedruckt wird. Weitere Informationen finden Sie unter „Originaldruck auf Transaktionsbericht“.
Wenn der Druck für den Übertragungsbericht auf „Empfangen“ eingestellt ist, wird beim Empfang einer Nummer, die unter „Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen“ als abzuweisen angegeben ist, kein Bericht ausgedruckt.

###### Aktivitätsbericht Druckeinstellung

Damit können Sie den im Gerät gespeicherten Bericht zu Bildsendeaktivitäten regelmäßig drucken.
Der Aktivitätsbericht zum Senden von Dokumenten kann so konfiguriert werden, dass er jedes Mal gedruckt wird, wenn die Zahl der Transaktionen 200 überschreitet, oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (nur einmal pro Tag). (Die Einstellungen können gleichzeitig aktiviert werden.))

- Wenn nur die Einstellung [Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit] ausgewählt wurde, und die Zahl der aufgezeichneten Transaktionen vor dem Erreichen der angegebenen Zeit 200 überschreitet, löscht jede neue Transaktion die jeweils älteste (die älteste Transaktion wird dabei nicht gedruckt).
- Der Übertragungsbericht kann bei Bedarf manuell ausgedruckt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „LISTENDRUCK (ADMINISTRATOR)“.

###### ECM

Gelegentlich wird die Übertragung von Faxen durch die Verbindungsqualität gestört. Wenn der ECM (Fehlerkorrekturmodus) eingeschaltet ist, werden verzerrt empfangene Seiten automatisch neu übertragen.
Wenn das Empfangsgerät Super G3 unterstützt wird, wird ECM unabhängig von dieser Einstellung immer verwendet.

###### Digitales Teilnehmernetzwerk

Wenn ausgewählt wurde, setzen Sie die Übertragungsstufe für die Verbindung mit einem digitalen Teilnehmernetzwerk auf höchstens 15 dBm.

###### Eindeutige Rufunterscheidung

Diese Einstellung kann nur in Kanada, Australien, Neuseeland und Hongkong aktiviert werden.
Wenn Ihrer Telefonleitung mehrere Telefonnummern zugeordnet sind, kann die Rufnummer anhand des Klingeltons unterschieden werden. Wenn Sie eine Nummer für Gespräche und eine andere Nummer für Faxe verwenden, können Sie anhand des Klingeltons erkennen, welche Art von Anruf Sie gerade erhalten. Sie können das Gerät so einstellen, dass Faxe automatisch angenommen werden, wenn die Faxnummer angerufen wird. (Beachten Sie, dass in Kanada sechs Optionen zur Auswahl stehen.)

###### Amtsholung

Diese Einstellung kann nur in Frankreich und Deutschland aktiviert werden. Wenn das Gerät über einen Nebenstellenanschluss verwendet wird, können Sie die Amtsholung aktivieren, damit das Gerät automatisch eine Verbindung zu einer Amtsleitung herstellt. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird im Startfenster die Taste [R] angezeigt. Wird die Taste [R] berührt, werden die Amtsholungseinstellungen vorübergehend deaktiviert.
Wenn Ihre Telefonanlage das Flash-Verfahren zur Amtsholung verwendet, wählen Sie die Option [Flash] aus. Wenn Ihre Telefonanlage eine ID-Nummer zur Amtsholung verwendet, wählen Sie die ID-Nummer.
Wählen Sie eine Zahl für die erste Stelle und dann eine Nummer oder einen Bindestrich „-“ für die zweite und dritte Stelle.

## "Registerkarte Einstellungen für Bild senden“

Die Einstellungen für das Senden von Faxmitteilungen können konfiguriert werden.

###### Auto-Verkleinerung bei Senden - Einstellung

Diese Einstellung dient dazu, die Größe übertragener Faxe automatisch an das Papierformat im empfangenden Gerät anzupassen.
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden Faxe in voller Größe gesendet. Da die Größe nicht an das Format des Druckpapiers angepasst wird, kann es sein, dass ein Teil des empfangenen Faxes abgeschnitten wird.

###### Drehen bei Senden - Einstellung

Bei der Übertragung eines Dokuments in einem der folgenden Formate dreht diese Funktion das gescannte Dokument um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. (Die Einstellung kann separat für jede Größe konfiguriert werden.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Bilder in den Formaten A4R und 8-1/2" × 11"R werden nicht gedreht.

###### Direktes Online-Senden

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, beginnt das Gerät mit der Übertragung eines Faxes sofort nach dem Scannen der ersten Seite.
Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, beginnt die Übertragung erst, nachdem alle Seiten gescannt wurden.

###### Seitenzahl bei Empfänger drucken

Wenn das übertragene Dokument vom Empfangsgerät gedruckt wird, kann am oberen Rand jeder gedruckten Seite zusätzlich die Seitenzahl gedruckt werden.

###### Namen für Absender/Ziel ändern

Hiermit können Sie bei Bedarf den Zielnamen und die Absenderfaxnummer ändern.

###### Druckposition für Daten/eigene Nummer einstellen

Mit dieser Einstellung wird die Position des Datums und der Absenderinformationen festgelegt, die vom empfangenden Faxgerät auf den oberen Seitenrand gedruckt werden. Wenn diese Informationen außerhalb des übertragenen Originalbildes gedruckt werden sollen, berühren Sie die Taste [Außerhalb des Originalbildes]. Wenn diese Informationen innerhalb des Originalbildes gedruckt werden sollen, berühren Sie die Taste [Innerhalb des Originalbildes].
Weitere Informationen zur Druckposition finden Sie unter „EINFÜGEN IHRER ABSENDERDATEN IN FAXE“.

###### Neuversuch bei besetzter Leitung

Mit diesem Programm können Sie die Anzahl der Wahlwiederholungen und der Zeit zwischen den Wahlversuchen festlegen, wenn eine Übertragung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus einem anderen Grund nicht erfolgreich war.

Option | Beschreibung
--- | ---
Anzahl Wahlwiederholung bei besetzter Leitung | Damit kann festgelegt werden, ob eine Wahlwiederholung bei besetzter Leitung durchgeführt werden soll oder nicht. Während der Wahlwiederholung können Sie die Anzahl der Wählversuche festlegen. Es kann eine beliebige Zahl von 1 bis 15 ausgewählt werden.
Intervall zwischen den Wahlwiederholungen (min.) wenn Leitung besetzt | Damit kann das Zeitintervall für Wahlwiederholversuche festgelegt werden. Es kann eine beliebige Anzahl Minuten von 1 bis 15 ausgewählt werden.

Anzahl der Wählversuche nach Ländern

| Anzahl der Wählversuche | Intervall zwischen Wählversuchen
--- | --- | ---
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Niederlande, Saudiarabien, Südafrika, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Griechenland, Russland | 1 bis 10 (Voreinstellung: 2) | beliebige Anzahl an Minuten zwischen 1 und 15 (Voreinstellung: 3)
Kanada | 1 bis 14 (Voreinstellung: 2)
Australien, Neuseeland, Singapur, Thailand, Malaysia, Indien, Philippinen | 1 bis 9 (Voreinstellung: 2)
Hongkong | 1 bis 3 (Voreinstellung: 2)
Taiwan | 1 bis 15 (Voreinstellung: 2)
Indonesien | 1 bis 5 (Voreinstellung: 2) | beliebige Anzahl an Minuten zwischen 4 und 15 (Voreinstellung: 4)

Bei der Direktübertragung werden auch dann keine Wahlwiederholungen durchgeführt, wenn diese eingerichtet sind.

###### Neuversuch bei Kommunikationsfehler

Damit wird die Anzahl der automatischen Wahlwiederholungen festgelegt, wenn eine Faxübertragung wegen eines Kommunikationsfehlers fehlschlägt.

Option | Beschreibung
--- | ---
Anzahl der Wahlwiederholungen bei Fehler | Hiermit kann festgelegt werden, ob bei einem Kommunikationsfehler eine Wahlwiederholung durchgeführt werden soll oder nicht. Während der Wahlwiederholung können Sie die Anzahl der Wählversuche festlegen. Es kann eine beliebige Zahl von 1 bis 15 ausgewählt werden.
Intervall zwischen den Wahlwiederholungen (min.) bei Fehler | Damit kann das Zeitintervall für Wahlwiederholversuche festgelegt werden. Es kann eine beliebige Anzahl Minuten von 1 bis 15 ausgewählt werden.

Anzahl der Wählversuche nach Ländern

| Anzahl der Wählversuche | Intervall zwischen Wählversuchen
--- | --- | ---
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Niederlande, Saudiarabien, Südafrika, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Griechenland, Russland | 1 bis 5 (Voreinstellung: 1) | beliebige Anzahl an Minuten zwischen 1 und 15 (Voreinstellung: 1W)
Australien, Neuseeland, Kanada | 1 Versuch | beliebige Anzahl an Minuten zwischen 1 und 15 (Voreinstellung: 3)
Singapur, Thailand, Malaysia, Indien, Philippinen | 1 bis 9 (Voreinstellung: 2) | beliebige Anzahl an Minuten zwischen 1 und 15 (Voreinstellung: 1)
Hongkong | 1 bis 3 (Voreinstellung: 2)
Taiwan | 1 bis 15 (Voreinstellung: 2)
Indonesien | 1 bis 5 (Voreinstellung: 2) | beliebige Anzahl an Minuten zwischen 4 und 15 (Voreinstellung: 4)

Bei der Direktübertragung werden auch dann keine Wahlwiederholungen durchgeführt, wenn diese eingerichtet sind.

###### Faxrundsenden deaktivieren

Deaktiviert Fax-Rundsendungen.

## "Registerkarte Empfangseinstellungen“

Auf dieser Registerkarte werden die Einstellungen für den Faxempfang konfiguriert.

###### Anzahl der Rufe bei Auto-Empfang

Hiermit können Sie eine Anzahl von Klingelzeichen einstellen, (zwischen 0 und 15), die ertönen dürfen, bis der automatische Faxempfang beginnt.
Anzahl der Wählversuche nach Ländern

| Anzahl der Rufsignale
--- | ---
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Niederlande, Thailand, Hongkong, Saudiarabien, Südafrika Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Griechenland, Russland, Philippinen, Indonesien | 0 bis 9
Australien, Neuseeland | 2 bis 4
Singapur | 0 bis 3
Malaysia, Indien, Kanada, Taiwan | 0 bis 15

Wenn für die Anzahl der Rufsignale die Zahl „0“ eingegeben wurde, hebt das Gerät sofort ab und beginnt mit dem Faxempfang, ohne dass im Auto-Empfangsmodus ein Klingelton zu hören ist.

###### Von manuellen auf automatischen Empfang umschalten

Diese Einstellung kann nur in Frankreich aktiviert werden.
Wenn ein Fax im manuellen Empfangsmodus empfangen wird, können Sie das Gerät automatisch auf den Auto-Empfang umschalten lassen. Die Anzahl der Klingeltöne, nach der die Umschaltung in den Auto-Empfang erfolgt, kann auf eine beliebige Zahl zwischen 1 und 9 eingestellt werden.

###### Von manuellen auf automatischen Empfang umschalten

Hiermit wird Ihre Telefonleitung automatisch in den automatischen Empfangsmodus geschaltet, wenn ein eingehendes Fax im manuellen Empfangsmodus empfangen wird. Hiermit können Sie die Anzahl der Klingelzeichen (zwischen 0 und 32) bis zum Umschalten in den automatischen Empfangsmodus einstellen.

###### Duplexempfang-Einstellung

Mit dieser Option können empfangene Faxe auf beide Seiten des Papiers gedruckt werden.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist und ein Fax empfangen wird, das 2 oder mehr Seiten lang ist (die Seiten müssen dasselbe Format aufweisen), wird es beidseitig gedruckt.

###### Auto-Empfangsreduzierung einstellen

Wird ein Fax empfangen, das gedruckte Informationen enthält, wie zum Beispiel Name und Adresse des Absenders, dann ist das empfangene Bild geringfügig größer als die Standardgröße. Diese Einstellung dient zum automatischen Verkleinern des Dokuments auf das Standardformat.

- Wenn das automatische Verkleinern beim Empfang deaktiviert ist, werden die über den Rand des Standardformats hinausragenden Bereiche des Dokuments nicht gedruckt. Das Dokument wird jedoch deutlicher reproduziert, weil es im selben Format wie das Original gedruckt wird.
- Standardformate sind z. B. A4 und B5 (8-1/2" × 11" und 8-1/2" × 5-1/2").

###### Druckstil einstellen

Mit dieser Auswahl kann die Papierauswahl beim Drucken empfangener Faxe gesteuert werden. Wählen Sie eine der drei folgenden Bedingungen.

Option | Beschreibung
--- | ---
Druck volle Größe (kein Abschneiden) | Das empfangene Faxdokument wird in voller Größe gedruckt, ohne Aufteilung auf mehrere Papierseiten. Wenn kein Papier mit mindestens ausreichender Größe eingelegt ist, wird das Fax nur gespeichert und erst dann gedruckt, wenn ein passendes Papierformat eingelegt wurde. Wenn jedoch das empfangene Fax länger ist als A3 (11" × 17"), wird es sofort auf mehrere Seiten aufgeteilt.
Intervall zwischen den Wahlwiederholungen (min.) bei Fehler | Jedes empfangene Faxbild wird in voller Größe ausgedruckt. Bei Bedarf wird das Bild auf mehrere Blätter aufgeteilt.
Intervall zwischen den Wahlwiederholungen (min.) bei Fehler | Jedes empfangene Faxbild wird nach Möglichkeit in voller Größe ausgedruckt. Wenn dies nicht möglich ist, wird das Bild vor dem Drucken automatisch reduziert.

###### Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen

Wenn ein Problem auftritt, das ein Ausdrucken der empfangenen Faxnachricht verhindert, kann das empfangene Fax an ein anderes Faxgerät weitergeleitet werden. Mit dieser Einstellung kann die Faxnummer des Ziel-Faxgerätes programmiert werden. Es kann jeweils nur eine Faxnummer (mit höchstens 64 Stellen) für die Weiterleitung programmiert werden.
Um eine Pause zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die Taste [-].
Wenn Sie im Zielgerät ein vertrauliches F-Code-Postfach festlegen möchten, berühren Sie die Taste [/], nachdem Sie die Faxnummer eingegeben haben, und geben Sie den F-Code (Unteradresse und Passwort) ein.

###### Letter-Format Empfangsverkleinerungsausdruck

Dieses Programm ist in Kanada und den Philippinen nicht verfügbar.
Beim Empfang einer Faxnachricht im Format Letter (8-1/2" x 11") verkleinert diese Funktion das Fax auf das Format A4.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Faxnachrichten im Format A4 reduziert.

###### Empfangsdatum & -zeit drucken

Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Empfangsdatum und die Uhrzeit zu drucken.
Wählen Sie als Druckposition für Datum und Uhrzeit [Im empfangenen Bild] oder [Außerh.des empfang.Bildes] aus.
Wenn [Im empfangenen Bild] ausgewählt wurde, werden Empfangsdatum und -uhrzeit auf dem empfangenen Bild gedruckt.
Wenn [Außerh.des empfang.Bildes] ausgewählt wurde, wird das empfangene Bild reduziert und Empfangsdatum und -uhrzeit werden in den leeren Bereich außerhalb des Bilds gedruckt.
[Außerh.des empfang.Bildes] kann als Druckeinstellung für Empfangsdatum und -uhrzeit nicht ausgewählt werden, wenn „Auto-Empfangsreduzierung einstellen“ nicht aktiviert ist.

###### A3-Format Empfangsverkleinerungsausdruck

Dieses Programm kann nur in Kanada und auf den Philippinen aktiviert werden.
Dieses Programm kann nur in Kanada und auf den Philippinen aktiviert werden.
Wenn ein Fax im Format A3 empfangen wird, verkleinert diese Funktion das Fax auf das Ledger-Format (11" × 17").
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Faxnachrichten im Ledger-Format (11" × 17") verkleinert.

###### Faxausgabe einstellen

Mit diesen Einstellungen kann die Anzahl der Kopien sowie das Ausgabefach für empfangene Faxnachrichten festgelegt werden. Die Anzeige variiert abhängig von den installierten Geräten (Finisher/Heft-Finisher oder Finisher (50-Blatt-Sortierung)/Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung).

Option | Beschreibung
--- | ---
Ausgabefach | Wählen Sie das Ausgabefach für empfangene Faxe.
Anzahl der Drucke | Stellen Sie die Anzahl Kopien der empfangenen Faxe, die zu drucken sind, auf eine beliebige Zahl zwischen 1 und 99 ein.
Hefteinstellungen | Wählen Sie die Position aus, an der die empfangenen Faxnachrichten geheftet werden sollen.
Papiergröße | Wählen Sie das Papier zum Drucken der empfangenen Faxnachrichten aus.

Die Einstellung unter [Papierformat] gilt nur, wenn nicht das mittlere Fach, das mittlere Fach des Finishers oder das rechte Fach ausgewählt wurde, und wenn [Mehrfachsatz-Druck] und [Heftung] in den „Faxdaten Empfang/ Weiterleitung - Faxeinstellungen“ auf gesetzt wurden.

###### Faltgrößeneinstellung

Legen Sie das Format für das Falten fest (Z-Falten).

### Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob der Empfang von einer gespeicherten Nummer zugelassen oder abgelehnt wird.

Option | Beschreibung
--- | ---
Empfang ablehnen | Der Empfang von einer gespeicherten Nummer wird abgelehnt.
Empfang erlauben | Der Empfang von einer gespeicherten Nummer wird zugelassen.
Alle ungültig | Selbst wenn gespeicherte Nummern vorhanden sind, werden diese ignoriert und der Empfang von allen Nummern kann zugelassen werden.
Unbekannte Anrufer abweisen | Weist einen Anrufer ab, wenn der Anrufer die Übermittlung der eigenen Rufnummer unterdrückt hat.
Neue hinzufügen | Mit dieser Funktion können Sie eine neue Adresse oder Domäne (höchstens 50) hinzufügen, von denen ein Empfang zulässig oder nicht zulässig ist. Geben Sie die Nummer (maximal 20 Ziffern) ein, und berühren Sie die Taste [Speichern].
Registrierungsnummernliste | Eine Liste der gespeicherten Nummern kann angezeigt werden. Wenn Sie einen Nummer in diesem Bildschirm auswählen, wird diese aus der Liste gelöscht.

Wenn keine Anti-Junk-Mail-Adressen gespeichert sind, kann nur die Taste [Neue hinzufügen] ausgewählt werden.

## "Registerkarte Abruf“

Die folgenden Einstellungen gelten für den normalen Abrufspeicher im öffentlichen Fach.

##### Abrufsicherheit

Wenn die Speicherabfragefunktion verwendet wird, legt man mit dieser Einstellung fest, ob jedes fremde Gerät Ihr Gerät abfragen darf, oder ob dies nur Geräten erlaubt ist, die im eigenen Gerät gespeichert sind.

##### Neue hinzufügen

Wenn die Abrufsicherheitseinstellung aktiviert ist, können Sie mit dieser Einstellung die Faxnummern jener Geräte, die Ihr eigenes Gerät abfragen dürfen, speichern (oder löschen). Es können bis zu 10 Faxnummern gespeichert werden. Jede Nummer darf höchstes 20 Ziffern lang sein.

##### Liste der Zugangscodenummern-Tasten

Zeigt eine Liste der gespeicherten Zugangscode-Nummern. Wählen Sie eine Nummer aus der Liste und löschen Sie diese.
Beachten Sie, dass diese Einstellungen nicht für den F-Code-Abrufspeicher gelten.
Zurück nach oben