# SENDEEINSTELLUNG FÜR ZIELE, DIE UNTER MEHREREN BETRIEBSMODI VORHANDEN SIND

## Übersicht

Wenn Sie für ein Dokument eine Rundsendung an Ziele durchführen, die in mehreren Modi (z. B. im Scanner- und im Internetfaxmodus) vorhanden sind, gilt Ihre Einstellung in auch dann in allen Modi, wenn Sie die Übertragung in einem der jeweiligen Modusfenster eingerichtet haben. Folgende Ausnahmen sind zu beachten:

Sende-Format | Wenn im Internetfaxmodus das Dateiformat [TIFF-S] ausgewählt wurde, ist die Übertragung nur im Format A4R (8-1/2" x 11"R) möglich. Wird ein größeres Format als A4 (8-1/2" x 11") gescannt, wird das Format vor der Übertragung automatisch auf A4R (8-1/2" × 11"R) verkleinert.
Auflösung (Bild) | Seiten werden mit den im jeweiligen Modus konfigurierten Einstellungen gesendet.
Dateiformat (Dateikomprimierungsmodus) | Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] aus. Das unter [Komprimierungsmodus bei Rundsendung] ausgewählte Komprimierungsformat wird verwendet.
Farbscannen | Ist im Scanmodus der Farbmodus [Vollfarbe] eingestellt, wird das Original an Internetfaxziele im Format Mono2 gesendet und an Scanziele in Farbe. Wenn Sie dasselbe Bild als Internetfax oder Fax an alle Ziele senden möchten, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Dasselbe Bild wie Faxadresse senden] ([Dasselbe Bild wie I-Faxadresse senden] wenn nur das Internetfax-Erweiterungskit installiert wurde).
Originalzählung | Dies gilt nur im aktuell ausgewählten Modus.
Scandateigröße | Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Komprimierungsmodus bei Rundsendung] aus. Wenn für das Rundsendungsziel unter [Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten (E-Mail)] oder [Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)] eine Begrenzung der Datengröße eingerichtet wurde, werden auch die Ziele ohne eine solche Begrenzung eingeschränkt.
2auf1 | Dieser Modus ist nur bei Fax und Internetfax verfügbar. Er ist mit einem Modus mit der entsprechenden Funktion verknüpft.
Blindfarbe | Dieser Modus ist nur für Scanner und Dateneingabe verfügbar. Er ist mit einem Modus mit der entsprechenden Funktion verknüpft.

Zurück nach oben