# AUTO-EMPFANG

## Übersicht

Wenn der Empfangsmodus in der Werkseinstellung auf „Auto-Empfang“ eingestellt ist, empfängt und druckt das Gerät Faxe automatisch. Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.

###### Einlegen des Originals

Achten Sie zum Ausdrucken von empfangenen Faxen darauf, dass das erforderliche Papier in die Papierfächer des Geräts eingelegt ist. Es ist nicht erforderlich, Papier der Formate A4 (8-1/2" x 11") und B5 (5-1/2" x 8-1/2") sowohl in vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung einzulegen. Die Unterschiede bezüglich der Ausrichtung werden beim Faxempfang automatisch angepasst.
Wenn ein Fax kleiner als A4 (8-1/2" x 11") empfangen wird, ist das für das Drucken des Faxes verwendete Papier von der Ausrichtung abhängig (vertikal oder horizontal), in der der Absender das Original übermittelt hat.

###### So prüfen Sie den Faxempfangsmodus

Sie können im Systembereich oben auf dem Bildschirm den aktuellen Faxempfangsmodus ablesen.

- Wenn die Speicherübertragung verwendet wird, kann eine Übertragung auch dann reserviert werden, wenn ein Fax empfangen wird.
  - SENDEN VON FAXEN
- Wenn ein Druckauftrag wie z. B. die Kopier- oder Druckfunktion beim Druck der empfangenen Daten bereits begonnen wurde, wird noch vor den empfangenen Daten zuerst der reservierte Auftrag gedruckt.
- Wenn das Gerät aufgrund eines Fehlers, z. B. fehlendes Papier oder fehlender Toner bzw. Papierstau, nicht drucken kann, werden empfangene Faxe nicht gedruckt. Die Faxe werden automatisch gedruckt, sobald der Fehler behoben worden ist. Wenn das Papier ausgegangen ist, legen Sie neues Papier ein, und drücken Sie im Bedienfeld die Taste [OK].

Wenn ein Passworteingabebildschirm angezeigt wird:
Zum Ausdrucken der empfangenen Faxdaten wurde ein Passwort festgelegt. Nach Eingabe des richtigen Passworts wird das empfangene Fax gedruckt. Wenden Sie sich an den Administrator, um das Passwort zu erfahren.

- PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (HALTE-EINSTELLUNG FÜR EMPFANGENE DATEN DRUCKEN)

###### So schalten Sie zwischen dem automatischen und dem manuellen Empfangsmodus um:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Faxdaten Empfang/Weiterleitung] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] aus.
Zurück nach oben