# EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Zielfaxnummer.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Zielfaxnummer.

   Wenn Sie mehrere Adressen angeben möchten, berühren Sie die Taste , und geben Sie die Nummer der nächsten Adresse ein.
   Wenn eine falsche Nummer eingegeben wurde: Berühren Sie die Taste [C], um die Nummer zu löschen und geben Sie die korrekte Nummer ein.

   ###### So geben Sie eine Pause zwischen Ziffern der Nummer ein:

   Geben Sie nach der Nummer für das Wählen aus einer Nebenstellenanlage (z. B. "0") oder nach dem Ländercode bei einer internationalen Nummer eine Pause ein.
   Die Taste [Pause] wird bei der Angabe der Zielfaxnummer bei den Zifferntasten angezeigt.
   Berühren Sie die Taste [Pause], um einen Bindestrich (-) einzugeben.

   ###### Wenn Sie die Einstellungen der Telefonanlage* beim Senden einer Faxmitteilung vorübergehend außer Funktion setzen möchten:

   Berühren Sie vor der Eingabe einer Faxnummer die Taste [R].
   * Diese Funktion ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.
   So stellen Sie die Pausenlänge ein:
   Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Faxeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Pause einstellen] aus.

Zurück nach oben