# FINISHER (100-BLATT-SORTIERUNG)

## Übersicht

Der Heft-Finisher umfasst die Versatzfunktion für die Ausgabe sortierter und gestapelter Papiersätze, die Funktion zum Heften und Sortieren, mit der die Papiersätze geheftet werden.
Um das gedruckte Papier lochen zu können, müssen Sie ein optionales Lochermodul installieren.

### Funktionsbezeichnungen

Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

×
Hefter/Sortierer
Hier wird das zu heftende Papier vorübergehend gestapelt.
×
Ausgabefach
In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.
Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Obere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Deckblatt
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Finisher (100-Blatt-Sortierung), und drücken Sie diesen nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.
- Ein Finisher (100-Blatt-Sortierung) kann gemeinsam mit einem Heft-Finisher installiert werden.

### Versorgungsmaterialien

Für den Finisher (100-Blatt-Sortierung) ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:
Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen) MX-SCX2

### Austauschen der Patrone

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Drücken Sie die grünen Teile des Heftklammernkastens und ziehen Sie den Kasten dann nach oben und heraus

3. #### Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone

   Wenn noch Heftklammern vorhanden sind, lässt sich die Heftklammernpatrone nicht entnehmen.

4. #### Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein

   Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

5. #### Installieren eines Heftklammernkastens

   Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

6. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

   Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.

### Entsorgen des Hefterabfalls

Wenn zum Heften ein Finisher verwendet wird, fallen Heftabfälle an.
Der Heftabfall wird im Klammerauffangbehälter gesammelt.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Heftabfall zu entsorgen.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Halten Sie den Griff des Klammerauffangbehälters, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Heftabfall

   - Greifen Sie nicht mit den Fingern in den Klammerauffangbehälter. Die Heftklammern können zu Stichen und Verletzungen an den Fingern führen.
   - Entsorgen Sie den Heftabfall nicht in einer Plastiktüte. Die Heftklammern können diese durchlöchern.

3. #### Setzen Sie den Klammerauffangbehälter wieder ein

   Stellen Sie sicher, dass der Klammerauffangbehälter ordnungsgemäß eingesetzt wurde.

4. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

Zurück nach oben