# VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM FAXEN IM DIREKTÜBERTRAGUNGSMODUS

## Übersicht

Das Senden eines gescannten Original ohne dieses im Gerätespeicher zu speichern, wird als „Dir. senden“ (Direktübertragung) bezeichnet.
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das Original über den automatischen Originaleinzug scannen und direkt senden können.
Öffnen Sie zum Faxen eines dicken Originals oder eines anderen Originals, das nicht über den automatischen Originaleinzug eingelegt werden kann, den automatischen Originaleinzug, und legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

- Die folgenden Funktionen können bei der direkten Übertragung nicht verwendet werden:
  Timerübertragung, 2auf1, Kartenbeilage, Auftrag erstellen, Abrufspeicher, Orig.-Zählung, Ablage, Offene Ablage, Postfach, Buch teilen, Abruf, Zweiseitiges Scannen von Originalen, Globale Adressbuchsuche
- Wenn eine direkte Übertragung aufgrund eines Kommunikationsfehlers oder aus einem anderen Grund fehlschlägt, wird das Fax nicht erneut gesendet.
- Im Direktübertragungsmodus kann die Taste [Vorschau] nicht verwendet werden.

## Bedienung

1. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Direkt senden]

3. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL
   - Sie können nur ein Ziel angeben. Kurzwahltasten, auf denen mehrere Ziele gespeichert sind, können nicht verwendet werden.
   - Das Ziel kann nicht aus einem globalen Adressbuch abgerufen werden.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um die Übertragung zu starten

   Wenn bei einer direkten Übertragung bereits eine Faxübertragung durchgeführt wird, wird die direkte Übertragung erst nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung durchgeführt. Nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung wird die direkte Übertragung gestartet.
   Während sich die Direktübertragung im Wartezustand befindet, kann lediglich der Auftragsstatus geprüft werden.
   - AUFTRAGSSTATUSFENSTER

   ###### So brechen Sie das Scannen des Originals ab:

   Berühren Sie die Taste [Scan abbrechen].

Zurück nach oben