# BEI BESETZTER LEITUNG

## Übersicht

Wenn die Leitung beim Senden eines Faxes besetzt ist, wird die Übertragung automatisch nach einer festgelegten Zeit erneut gestartet. Diese Funktion kann nur beim Speicherübertragungsmodus verwendet werden. (Neuversuch bei besetzter Leitung)
Im Direktübertragungsmodus erfolgt kein automatischer erneuter Übertragungsversuch.

###### So brechen Sie die Übertragung ab:

Wechseln Sie hierzu ins Auftragsstatusfenster.

- ABBRECHEN SOWOHL DER AKTUELL GESENDETEN ALS AUCH DER RESERVIERTEN FAXNACHRICHTEN

###### So stellen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie die Intervalle zwischen den Versuchen ein, die zu verwenden sind, wenn die Verbindung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus anderen Gründen nicht aufgebaut werden kann:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Faxeinstellungen] → [Versandeinstellungen] → [Neuversuch bei besetzter Leitung] aus.
Zurück nach oben