# VOR DER VERWENDUNG DES NETZWERKSCANNERS

## Übersicht

Damit das Gerät als Netzwerkscanner verwendet werden kann, müssen Sie Absenderinformationen speichern, Servereinstellungen konfigurieren, Ziele im Adressbuch speichern und andere erforderliche Bedienvorgänge ausführen.

### Sicherstellen, dass sich der Hauptschalter in der Position „“ befindet

Wenn die Hauptstromanzeige leuchtet, befindet sich der Hauptschalter in der Position „“. Wenn die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, bringen Sie den Hauptschalter in die Position „“ und drücken Sie im Bedienfeld die Taste [EIN/AUS].

Wenn die Internetfaxfunktion verwendet und insbesondere ein Faxempfang oder eine Faxübertragung während der Nacht durchgeführt wird, sollte der Hauptschalter nicht ausgeschaltet werden.

### Prüfen von Datum und Uhrzeit

Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig im Gerät eingestellt sind.

###### So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Uhrzeit einstellen] aus.
Wenn [Uhreinstellungen löschen] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall im „Einstellungsmodus (Administrator)“ unter [Systemeinstellungen] und [Betriebseinstellungen] die Einstellung [Uhreinstellungen löschen].

### Speichern der Faxnummer des Absenders

Achten Sie darauf, diese Informationen zu konfigurieren, da diese für eine Kommunikation erforderlich sind.

###### Vor der Verwendung von „Scannen zu E-Mail“

Speichern Sie den Standardabsendernamen unter „Absendername“ und eine Antwort-E-Mail-Adresse unter „Antwort E-Mail-Adresse“. Diese Daten werden benutzt, wenn kein Absender ausgewählt wird.

###### Vor der Verwendung von Internetfax

Speichern Sie einen Absendernamen unter „Absendername“ und eine Internetfax-Absenderadresse unter „I-Fax Eigene Adresse“.

- ###### So speichern Sie Name und Quelladresse des Absenders:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Standardabsender einstellen] aus.

- ###### So speichern Sie Name und Adresse des Absenders:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Eigener Name und Ziel eingestellt] → [Absenderdatenregistrierung] aus.

### Im Einstellungsmodus erforderliche Einstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie Servereinstellungen, Standardeinstellungen für den Netzwerkscanner und Einstellungen für Internetfax

- ###### So konfigurieren Sie Servereinstellungen:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Netzwerkeinstellungen] → [Dienste-Setup] aus.

- ###### So konfigurieren Sie die Grundeinstellungen für den Netzwerkscanner:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Einstellungen für Anwendung] → [Netzwerkscanner einstellen] aus.

- ###### So konfigurieren Sie die Einstellungen für Internetfax:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Einstellungen für Anwendung] → [I-Fax-Einstellungen] aus.

### Zieladressen für jeden Scanmodus im Adressbuch speichern

Vor der Verwendung des Bildsendemodus empfiehlt es sich, Adressen im Adressbuch zu speichern.
Informationen zur Verwendung der Adressbücher und zum Speichern von Adressen finden Sie unter dem folgenden Punkt.

- ADRESSBUCH
- SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTE EINGABE
- SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH GLOBALE ADRESSSUCHE
- SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN
- GRUPPEN SPEICHERN

Mithilfe von Scannen zu E-Mail, Scan an Netzwerkordner und Internetfax können Sie zudem Ihre gewünschte Adresse direkt eingeben.
Zurück nach oben