# ANPASSEN DER INTENSITÄT EINER KOPIE(INTENSITÄT)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird die Intensität (Sättigung) eines Farbkopiebilds angepasst.
Vor dem Scannen des Originals muss Intensität angegeben werden.
Diese Funktion kann nicht mit [Kopie von Kopie] oder [Farbton-Steigerung] unter Belichtung kombiniert werden.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Intensität].
Berühren Sie die Taste , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Intensität anzupassen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
So brechen Sie die Intensitätseinstellung ab:
Berühren Sie die Taste [AUS].
Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben