# KOPIEREN MEHRERER ORIGINALE AUF JEDE SEITE DER BROSCHÜRENKOPIE(BROSCHÜRENKOPIE 2AUF1/4AUF1)

## Übersicht

Mit dieser Funktion werden zwei oder vier Originalseiten auf eine Seite einer Broschürenkopie kopiert.
Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen einer Mindestanzahl von Kopien in einer ansprechenden Broschüre oder in einem Heft.

- Die folgenden Papierformate und Blattmengen sind für 2auf1- oder 4auf1-Broschürenkopien verfügbar.
  Papierformat: A3W (Wenn ein Heft-Finisher (großer Stapler) installiert wurde), A3, B4, A4R, 12"x 18" (Wenn ein Heft-Finisher (großer Stapler) installiert wurde), 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R, 8K, 16KR
  Anzahl der gehefteten Blätter: Max. 15 Blätter
- Scannen Sie die Originale nacheinander von der ersten bis zur letzten Seite. Die Reihenfolge der Kopien wird vom Gerät automatisch angepasst.
  Auf jedes Blatt Papier werden acht oder 16 Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende produziert, wenn die Anzahl der Originalseiten nicht ein Vielfaches von acht ist.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Wenn die Originale beidseitig bedruckt sind, legen Sie sie in das Originaleinzugfach ein.
Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Broschüre kopieren].
Wählen Sie die Bindungsseite.
Wenn Sie die Einstellungen für die Broschürenheftung abbrechen möchten,
berühren Sie die Taste [Aus].
Berühren Sie abhängig vom Original die Taste [1-seitig] oder [2-seitig].
Wenn kein Deckblatt eingelegt wird, wechseln Sie zu Schritt 6.
Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [EIN].

- So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:
Berühren Sie die Taste [Papierkassette], um das Fenster für die Auswahl der Fächer anzuzeigen.
Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für das Deckblatt.
Weitere Informationen finden Sie unter „AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN“.
- Um eine Kopie auf einem Deckblatt zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Kopie auf Deckblatt erstellen (Duplex)], so dass ein Häkchen erscheint.

Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden.
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [Multishot] im Aktionsfeld.
Berühren Sie die Taste des gewünschten Mehrfachkopientyps.
Die Bilder werden gegebenenfalls gedreht.
So brechen Sie die 2auf1, 4auf1-Einstellung ab:
Berühren Sie die Taste [AUS].
Wählen Sie das Layout aus.
Wählen Sie den Rahmen aus.
Zwischen den auf einem Blatt angeordneten Seiten kann eine Linie eingefügt werden.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben