# BEDIENFELD

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile des Bedienfelds beschrieben.
×
Sensorbildschirm
Auf dem Display des Sensorbildschirms werden Meldungen und Tasten angezeigt.
Das Gerät wird bedient, indem Sie die angezeigten Tasten direkt berühren.
- BERÜHRUNGSARTEN
×
Hauptstromanzeige
Diese Lampe leuchtet, wenn sich der Hauptschalter in der Position „“ befindet.
Wenn die [Ein/Aus]-Taste nicht unmittelbar nach Einschalten des Hauptschalters gedrückt wird, fängt die Anzeige an, grün zu blinken.
Während dem Empfangen von Druckdaten blinkt die Anzeige grün.
- STROM EINSCHALTEN
×
Taste [EIN/AUS]
Verwenden Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- STROM EINSCHALTEN
×
Taste/Anzeige [ENERGIESPAREN]
Mit dieser Taste können Sie das Gerät in die Einstellung für die automatische Abschaltung versetzen, um Energie zu sparen.
Die Taste [ENERGIESPAREN] blinkt, wenn die Einstellung für die automatische Abschaltung für das Gerät aktiviert ist.
- EINSTELLUNG FÜR AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
×
Taste [Startseite]
Mit dieser Taste wird die Startseite angezeigt.
- STARTSEITE
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
Taste [Startseite]
Berühren Sie die Taste [Startseite] mit dem Finger.
Wenn Sie die Taste mit einem Stift oder ähnlichem berühren, kann dies möglicherweise zu einer Fehlfunktion führen.
Wenn Sie Schmuckstücke oder ähnliches tragen, kann dies zu einer Fehlfunktion führen.
Sie können den Winkel des Sensorbildschirms ändern. Passen Sie den Winkel an, um den Bildschirm besser einsehen zu können. Drücken Sie dazu den beweglichen Teil des Sensorbildschirms nach links.
Zurück nach oben