# AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH

## Übersicht

Sie können eine Zielfaxnummer einfach durch Berühren der Kurzwahltaste für das Ziel im Adressbuchbildschirm aufrufen. (Kurzwahl)
Sie können auch mehrere Faxnummern auf einer Kurzwahltaste speichern, so dass diese Nummern einfach durch Drücken der Taste aufgerufen werden können. Dieses Wahlverfahren ist hilfreich, wenn Sie ein Fax an mehrere Ziele senden (oder von dort abrufen) möchten.
Wenn die Ziele anderer Scanverfahren zusammen mit Faxzielen gespeichert sind, wird auf jeder Tipptaste zusammen mit dem Namen des Ziels ein Symbol angezeigt, das den gewünschten Modus angibt.

| Fax
| Scannen zu E-Mail
| Internetfax (Direct SMTP)
| Scannen zu FTP
| Scannen zum Netzwerkordner
| Scannen zum Desktop
| Gruppentaste, auf der mehrere Adressen gespeichert sind

- Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „ADRESSBUCH“.
- Weitere Informationen über das Speichern von Adressen im Adressbuch finden Sie unter "SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE", "SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE" oder "SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN".

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Adressbuch].
Drücken Sie die Kurzwahltaste für einen Kontakt oder eine Gruppe, die das Faxziel enthält.

- Die in der Liste angezeigten Zieladressen können über Kategorien, Auftragstypen, Indizes und Stichwörter eingeschränkt werden.
- Berühren Sie [Anzeige Umschalten], um die angezeigte Reihenfolge der Zieladressen zu ändern.
- Um ein weiteres Ziel hinzuzufügen, drücken Sie eine weitere Kurzwahltaste.
- Falls zwei oder mehr Ziele ausgewählt oder angegeben wurden, wird neben die Gesamtzahl der Adressen angezeigt.
- Selbst wenn nur ein einzelnes Ziel ausgewählt wurde, wird die Anzahl der Adressen angezeigt, falls das Ziel für einen Kontakt oder eine Gruppe mit mehreren gespeicherten Adressen steht.

Weitere Informationen finden Sie unter „ADRESSBUCHBILDSCHIRM“.
Falls Sie ein falsches Ziel gewählt haben:
Drücken Sie die Taste erneut, um die Auswahl abzubrechen.

- Um eine Zieladresse aus dem Übertragungsprotokoll auszuwählen, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Aus zuletzt verwendeten Adressen auswählen].
  - VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- Um eine Zieladresse über eine Suchnummer auszuwählen, drücken Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Aufrufen mit Suchnummer].
  - VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- Um eine Zieladresse aus einem globalen Adressbuch auszuwählen, drücken Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Globale Adresssuche].
  - Abrufen einer Zieladresse aus einem globalen Adressbuch
- Zum Prüfen der eingegebenen Zieladressen berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Adresse bestätigen].
  - ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN

- Berühren Sie die Kurzwahltaste und dann die Taste [Details anzeigen] auf dem Aktionsfeld, um den Informationsbildschirm aufzurufen.
- Zur Auswahl des Ziels der Übertragung können Sie eine gespeicherte Zieladresse berühren.

Zurück nach oben