# SEPARATES ANPASSEN DER DRUCKPOSITION VON UNGERADEN UND GERADEN SEITENZAHLEN (DRUCKPOSITION)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden die Druckpositionen (Ränder) für gerade und ungerade Seitenzahlen separat festgelegt, und die Seiten werden gedruckt.

- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Diese Funktion ist bei Verwendung des PCL6-Druckertreibers verfügbar.

## Bedienung

Windows
Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert] und anschließend auf die Schaltfläche [Kompatibilität].
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckposition].
Konfigurieren Sie die Druckstartpositionen für ungerade und gerade Seiten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
Zurück nach oben