# DAS GERÄT STARTET DEN FAX-EMPFANG NICHT

Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, drücken Sie die Taste [EIN/AUS], und stellen Sie anschließend den Hauptschalter auf „“. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und stellen Sie dann den Hauptschalter auf „“. Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS].
Am Hauptschalter nicht ausschalten bzw. das Netzkabel nicht ziehen, solange die Auftragsstatusanzeige oben rechts auf dem Touch-Panel nicht grau unterlegt ist. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Wurde der Empfangsmodus im Einstellungsmodus auf [Manuellen Empfang] gesetzt? | Setzen Sie den Empfangsmodus auf [Auto-Empfang]. Wenn der Empfangsmodus auf [Manuellen Empfang] gesetzt wurde, empfängt das Gerät Faxnachrichten nicht automatisch. „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Faxdaten Empfang/ Weiterleitung] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen].
Ist nur noch wenig freier Speicherplatz vorhanden? | Vergrößern Sie den freien Speicher. Die Größe des freien Speichers lässt sich durch das Drucken von über vertraulichen Empfang empfangenen Faxnachrichten oder anderen passwortgeschützten empfangenen Daten erhöhen, sowie durch Löschen von in Postfächern gespeicherten Daten.

Zurück nach oben