# ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT(TRANSAKTIONSBERICHT)

## Übersicht

Ein Transaktionsbericht wird automatisch gedruckt, um Sie auf eine fehlgeschlagene Internetfaxübertragung aufmerksam zu machen oder wenn eine Rundsendung erfolgt.
Der Transaktionsbericht enthält eine Beschreibung der Übertragung (Datum, Startzeit, Name des Ziels, benötigte Zeit, Seitenzahl, Ergebnis usw.).

- IN DER ERGEBNISSPALTE ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

Transaktionsberichte werden auf Grundlage der im Einstellungsmodus definierten Bedingungen gedruckt. Sie können bei Bedarf für eine Übertragung jedoch abweichende Bedingungen auswählen.

- Diese Funktion ist im Scanmodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.

- Bei einer Rundsendung werden Änderungen der Druckbedingungen für den Transaktionsbericht auf alle Zieladressen angewendet.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Geben Sie die Zieladresse an.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Transaktionsbericht].
Berühren Sie die Taste für die Druckeinstellungen.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
So brechen Sie die Einstellungen für den Transaktionsbericht ab:
Berühren Sie die Taste [Nicht drucken].

- Es gibt folgende Bedingungen für Transaktionsberichte:
  - „Stets drucken“: Es wird immer ein Transaktionsbericht gedruckt, egal ob die Übertragung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
  - „Bei Fehler drucken“: Es wird ein Transaktionsbericht gedruckt, wenn die Übertragung fehlschlägt.
  - „Nicht drucken“: Es wird kein Transaktionsbericht gedruckt.
- Berühren Sie das Kontrollkästchen [Originalabbildung drucken], um es auf zu setzen, damit ein Teil des übertragenen Originals in den Transaktionsbericht aufgenommen wird. Bei Übertragungen mit Lautsprecher, direkten Übertragungen, Abrufempfang oder F-Code-Übertragungen ist der Druck von Berichten nicht verfügbar.

Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“.

- Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
  Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
  Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende].
  Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.

Zurück nach oben