# AUSWÄHLEN DES NETZWERKSCANNER-MODUS

Der Netzwerkscanner-Modus kann über die Startseite oder den einzelnen Betriebsmodi wie folgt aufgerufen werden:

## Bedienung

### Ändern des Modus über die Startseite

1. #### Berühren Sie das entsprechende Symbol des Netzwerkscanner-Modus

   Berühren Sie eine der Tasten [E-Mail], [FTP/Desktop], [Netzwerkordner], und [Internet-Fax].
   Der Startbildschirm des ausgewählten Modus wird angezeigt.

### Wechseln zwischen den Modi

1. #### Berühren Sie die Modusanzeige

2. #### Berühren Sie [Bild senden]

   Standardmäßig wechselt die Anzeige in den Faxmodusbildschirm.

   ###### So wechseln Sie den Bildschirm, der beim Berühren der Taste [Bild senden] zuerst angezeigt wird:

   Wählen Sie im "Einstellungsmodus (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Einstellung Standardanzeige].

3. #### Berühren Sie das und dann eine der Tasten [E-Mail], [FTP/Desktop], [Netzwerkordner], und [Internet-Fax]

   Der Startbildschirm des ausgewählten Modus wird angezeigt.
   Wählen Sie im "Einstellmodus" [Systemeinstellungen] → [Bildtransfer-Einstellungen] → [Fax-Einstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Default-Auswahl Adressbuch], um für das Kontrollkästchen [Die Anzeige des Adressbuchs hat eine höhere Priorität.] die Option zu aktivieren. Das Adressbuch wird dann im ausgewählten Modus angezeigt.

Zurück nach oben