# ABRUFEMPFANG MIT F-CODES

## Übersicht

Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät das andere Gerät anrufen und den Empfang eines Faxes einleiten, das in einem F-Code-Postfach (Abrufspeicher) auf dem anderen Gerät gespeichert ist. Während des Abrufens muss Ihr Gerät den im anderen Gerät konfigurierten F-Code (Unteradresse und Passwort) korrekt angeben. Andernfalls findet kein Abrufempfang statt.

- Überprüfen Sie den F-Code (Unteradresse und Passwort) des Postfachs auf dem anderen Gerät, bevor Sie einen F-Code-Abrufempfang durchführen.
- Das Empfängergerät trägt die Telefonkosten der Übertragung.
- Falls erforderlich, verwenden Sie den F-Code-Abrufempfang in Kombination mit einer Rundsendung oder einer Timerübertragung. Es kann nur ein Abrufempfang mit einer Timereinstellung gleichzeitig gespeichert werden.
  - FESTLEGEN DES ÜBERTRAGUNGSZEITPUNKTS(TIMER)

- Das Abrufen mehrerer Geräte (mehrteiliger Abruf) ist nicht möglich.
- Stellen Sie sicher, dass kein Original im Gerät eingelegt ist, wenn Sie die F-Code-Abrufempfangsfunktion verwenden.
- Vorgänge zum Abrufempfang mit F-Codes können nicht als Elemente unter „Favoriten“ gespeichert werden.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Abruf].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].
So brechen Sie die Abrufeinstellung ab:
Berühren Sie die Taste [Abruf], um das Häkchen zu entfernen.
Geben Sie die Zieladresse an.

1. (1) Geben Sie mit den Zifferrntasten die Zielnummer ein.
2. (2) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].
   Das Symbol "/" wird eingegeben.
3. (3) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.
4. (4) Berühren Sie die Taste [Zugangscode].
   Das Symbol "/" wird eingegeben.
5. (5) Geben Sie den Zugangscode über die Zifferntasten ein.

- Falls Unteradresse und Zugangscode bereits gespeichert wurden, kann die Eingabe auch über die Kurzwahltaste erfolgen.
- Wenn kein Zugangscode für das Postfach des Zielgeräts verwendet wird, können Sie die Schritte (4) und (5) überspringen.
Berühren Sie das Feld [Start].
Ihr Gerät ruft das andere Gerät an und leitet den Faxempfang ein.
Zurück nach oben