# ANPASSEN DER FARBE(FARBBALANCE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden Farbe, Ton und Dichte angepasst.
Mithilfe dieser Funktion werden die Farben Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz in acht Farbstufen von hell bis dunkel unterteilt. Zudem kann die durchschnittliche Dichte der einzelnen Abstufungen angepasst werden.
Gegebenenfalls werden alle acht Abstufungen gemeinsam angepasst.
Vor dem Scannen des Originals muss Farbbalance angegeben werden.
So ändern Sie die Standardfarbbalanceeinstellung:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Farbeinstell.] → [Farbbalance-Grundeinstellung] aus.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Farbbalance].
Berühren Sie die Taste für die anzupassende Farbe.
Berühren Sie die Taste , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Farbbalance anzupassen.
Um die acht Schieberegler einzeln anzupassen, setzen Sie das Kontrollkästchen [In einem Schritt einstellen] auf , und verschieben Sie die Steuerelemente der einzelnen Schieberegler.
Wenn Sie die Taste verwenden, um die acht Schiebregler einzeln anzupassen, berühren Sie den jeweiligen Schieberegler und anschließend die Taste .
Berühren Sie gegebenenfalls die Registerkarten der einzelnen Farben, und wiederholen Sie diesen Schritt.
Farbbalance-Einstellung

- So setzen Sie die aktuelle Farbbalance auf die Voreinstellung zurück:

- Drücken Sie die Taste [Größen-Rückstellung].
  Die Werte aller acht momentan ausgeführten Abstufungen werden auf die Standardwerte für die Farbbalance zurückgesetzt.

- So setzen Sie alle Farbbalancen auf die Voreinstellungen zurück:

- Berühren Sie die Taste [Alle abbrechen].
  Zum Einstellen der Farbbalance-Voreinstellung wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Farbeinstell.] → [Farbbalance-Grundeinstellung] aus.

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben