# REINIGEN DER HAUPTLADEEINHEIT DER PHOTOLEITERTROMMEL

## Übersicht

Wenn selbst nach dem Reinigen des Vorlagenglases und des automatischen Originaleinzugs schwarze oder farbige Streifen auftreten, reinigen Sie die Hauptladeeinheit der Photoleitertrommel mit dem entsprechenden Reiniger.

- Wenn das Problem durch das Reinigen der Hauptladeeinheit der Photoleitertrommel nicht behoben werden kann, ziehen Sie den Knopf heraus, und drücken Sie drei weitere Male hinein.
- Drücken und ziehen Sie den Knopf beim Reinigen der Ladeeinheit langsam von einem Ende zum anderen.

## Bedienung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Lösen Sie den Tonersammelbehälter.
Drücken Sie die Taste zum Lösen des Tonersammelbehälters.
Der Tonersammelbehälter wird wie abgebildet nach vorne kippen.
Stützen Sie den Behälter vorsichtig mit den Händen und lassen Sie ihn nach vorne herauskippen.
Bedienen Sie zum Lösen der Sperre den grünen Knopf und entnehmen Sie vorsichtig den Ladereiniger.
Reinigen Sie die Hauptladeeinheit.
Drücken Sie den Ladereiniger vorsichtig vollständig hinein und anschließend heraus.
Achten Sie beim Einlegen darauf, dass das Etikett für die zu reinigenden Stellen (A) und das Etikett für die Reinigung des Ladegeräts (B) wie in der Abbildung ausgerichtet sind.
Wiederholen Sie Schritt 4 für alle weiteren Hauptladeeinheiten.
Insgesamt müssen vier Stellen des Geräts gereinigt werden (siehe Abbildung).
Bringen Sie den Ladereiniger wieder an seiner ursprünglichen Position an.
Drücken Sie den Tonersammelbehälter in das Gerät.
Drücken Sie den Behälter hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Zurück nach oben