# OBEN

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile an der Oberseite des Geräts beschrieben.
×
Einzugsrolle des Papiereinzugs
Diese Rolle dreht sich, um das Original automatisch einzuziehen.
×
Abdeckung des Originaleinzugs
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen, oder um die Einzugsrolle des Papiereinzugs zu reinigen.
×
Originalführungen
Diese Führungen stellen sicher, dass das Original ordnungsgemäß gescannt wird.
Passen Sie die Führungen der Breite des Originals an.
- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
×
Originaleinzugsfach
Legen Sie das Original in dieses Fach ein.
1-seitig bedruckte Originale müssen mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt werden.
- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
×
Originalausgabefach
Das Original wird nach dem Scannen in diesem Fach ausgegeben.
×
Scanbereich
Die im Originaleinzugsfach eingelegten Originale werden hier gescannt.
- REINIGUNG DES VORLAGENGLASES UND DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS
×
Erkennung der Originalformate
Mithilfe dieser Einheit wird das Format eines auf das Vorlagenglas gelegten Originals erkannt.
- VORLAGENGLAS
×
Vorlagenglas
Bücher oder dicke Originale, die nicht über den automatischen Originaleinzug eingezogen werden können, müssen auf dieses Glas gelegt werden.
- VORLAGENGLAS
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

### Automatischer Originaleinzug (MX-4141N/MX-5141N)

Zurück nach oben