# ERSTELLEN EINES PROBEDRUCKS(PROBEDRUCK)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird vor dem Drucken der angegebenen Kopienzahl ein Probedruck durchgeführt. Prüfen Sie das Vorschaubild mit einem Probedruck. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellung. Mit dieser Funktion wird das gescannte Original auf dem Gerät gespeichert, sodass das Original in der geänderten Einstellung nicht erneut kopiert werden muss.
Ablauf beim Probedruck

- Vor dem Scannen des Originals muss Probedruck angegeben werden.
- Wird ein Probedruck ausgeführt, während das Gerät einen anderen Druckauftrag abarbeitet, wird der andere Auftrag unterbrochen und die Probekopien werden bevorzugt ausgedruckt. Der unterbrochene Auftrag wird nach Abschluss der Probekopien fortgesetzt.
  Wenn jedoch ein Probedruck während des Druckens eines Auftrags ausgeführt wird, für den 2-seitiger Druck und Heften aktiviert wurde, wird der Probedruck erst gedruckt, wenn der in Arbeit befindliche Auftrag abgeschlossen ist.
  Wird die Taste [Beenden] berührt, um die restlichen Sätze zu kopieren, während die Maschine einen anderen Druckauftrag abarbeitet, werden die restlichen Sätze ausgedruckt, nachdem alle vorher reservierten Aufträge abgearbeitet wurden.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Probedruck].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
So brechen Sie die Probedruck-Einstellung ab:
Berühren Sie die Taste [Probedruck], um das Häkchen zu entfernen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].
Geben Sie gegebenenfalls die erforderlichen Funktionen an (z. B. „Belichtung“ und „Zoomfaktor“).
Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein.
Maximal 999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden.
Wenn eine falsche Anzahl von Kopien festgelegt wurde
Berühren Sie die Taste [C] und geben Sie die richtige Anzahl ein.
Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].
Erstellen Sie lediglich einen Kopiensatz.
Prüfen Sie das Kopierergebnis. Wenn keine Probleme aufgetreten sind, berühren Sie die Taste [Druck starten].
Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen, und wiederholen Sie den Probedruck, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Sie können zudem die Kopienanzahl ändern. Verwenden Sie hierzu die Zifferntasten.

- Beim Probedruck werden nicht verfügbare Funktionstasten nicht angezeigt.
- Einige verfügbare Funktionen sind möglicherweise eingeschränkt.

Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN].
Zurück nach oben