# ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN, UND TEXTKÖRPER WÄHREND DER SCANÜBERTRAGUNG

## Übersicht

Beim Durchführen einer Scannerübertragung können Betreff, Dateiname, Antwort an und Textkörper geändert werden. Sie können bei Bedarf den Text direkt eingeben.

- Beim Scannen zu FTP, Scannen zum Desktop oder Scannen zum Netzwerkordner wird nur der Dateiname verwendet.
- Wenn Sie den Betreff und den Dateinamen nicht ändern, werden die im „Einstellungsmodus“ unter [Applikations-Einstellungen] → [Netzwerkscanner einstellen] eingetragenen Einstellungen verwendet.
- Wenn Sie die Adresse für Antwort an nicht ändern, werden die im „Einstellungsmodus“ unter [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Standardabsender einstellen] eingetragenen Einstellungen verwendet.
  Wenn dieser Parameter nicht konfiguriert ist, wird die im „Einstellungsmodus“ unter [Netzwerkeinstellungen] → [Dienste-Setup] → [SMTP-Setup] → [Antwortadresse] konfigurierte Einstellung verwendet. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.)
- Um die Auswahloptionen für Betreff, Dateiname und Textkörper zu konfigurieren, wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Applikations-Einstellungen] und dann [Netzwerkscanner einstellen].

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Betreff], wenn Sie den Betreff ändern möchten.
Berühren Sie ein Vorgabetextfeld.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
So brechen Sie die Auswahl des Betreffs ab:
Berühren Sie die Taste [Löschen].
Berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um die Bildschirmtastatur zu öffnen, wenn Sie den Text direkt eingeben möchten.
Geben Sie den Text ein und berühren Sie die Taste [OK].
Wenn Sie den Dateinamen ändern möchten, berühren Sie das Eingabefeld [Dateiname].
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

- Berühren Sie die Taste für den Dateinamen in der Liste.
- Um den Dateinamen direkt einzugeben, berühren Sie die Taste [Direkteingabe].

Berühren Sie die Taste [Optionen].
Wenn Sie die Antwortadresse ändern möchten, berühren Sie das Eingabefeld [Antwort an].
Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung werden die Informationen des angemeldeten Benutzers verwendet. Daher kann die Antwortadresse nicht geändert werden.
Berühren Sie die Taste, die Sie als Antwortadresse verwenden wollen.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

- Berühren Sie die Taste [Globale Adresssuche], um einen im globalen Adressbuch gespeicherten Benutzer genauso wie bei der Antwortadresse auszuwählen.
- Berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um die E-Mail-Adresse direkt einzugeben.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen [Cc „Antworten“ hinzufügen] auswählen , wird der CC-Adresse eine Antwortadresse hinzugefügt.

Berühren Sie die Taste [Textkörper], um den Textkörper zu ändern.
Geben Sie den Textkörper ein.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

- Berühren Sie die Taste [Voreinst.Ausw.], um einen zuvor im "Einstellungsmodus (Webversion)" gespeicherten Vorgabetext zu wählen.
- Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um den Textkörper direkt einzugeben.

So löschen Sie den gesamten eingegebenen Text:
Berühren Sie die Taste [Alles löschen]. Wenn Sie diese Taste berühren, wird der gesamte Textkörper der Meldung (nicht nur die ausgewählte Zeile) unverzüglich gelöscht.

- Sie können bis zu 1800 Zeichen eingeben. (Ein Zeilenumbruch wird als ein Zeichen gezählt.)
- Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um die gewählte Zeile zu bearbeiten. Die Bildschirmtastatur wird geöffnet und der ausgewählte Text ist bereits eingegeben.

Zurück nach oben