# FAXZIELADRESSE BESTÄTIGUNGSMODUS

Dieser Modus dient der Anzeige einer Zielbestätigungsmeldung, wenn eine Faxübertragung durchgeführt wird, um so zu verhindern, dass eine Nachricht unabsichtlich an eine falsche Zieladresse gesandt wird. Dieser Modus kann im Einstellungsmodus aktiviert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint bei Faxübertragungen eine Adressbestätigungsmeldung, sobald Sie auf die [Start]-Taste drücken.
Die angezeigte Meldung variiert je nach Methode, die zur Festlegung des Ziels verwendet wird.
Wenn Sie die Taste [Lautsprecher] berühren, während der Modus "Faxzieladresse Bestätigungsmodus“ aktiviert ist, können Sie das Ziel nicht mehr über die Zifferntasten, die Kurzwahltasten oder die Tasten [Suchnummer aufrufen] bzw. [Aus zuletzt verwendeten Adressen auswählen] angeben. Es ist jedoch möglich, die Übertragung über ein Telefon durchzuführen.

- So zeigen Sie die Zielbestätigungsmeldung vor einer Faxübertragung an:
  Wählen Sie im "Einstellungsmodus" [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Faxzieladresse]. Bestätigungsmodus].
- So können Sie die Faxübertragung deaktivieren, wenn der Modus Faxzieladresse Bestätigung aktiviert ist:
  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Versandeinstellungen] → [Faxrundsenden deaktivieren].

Ziel über Tipptaste/Suchnummer festgelegt
Drücken Sie die [Start]-Taste, um alle Ziele im Zielbestätigungsbildschirm anzuzeigen. Prüfen Sie, ob alle Ziele korrekt sind, und drücken Sie die Taste [Sendebestätigung], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.
Wenn das Ziel nicht richtig ist, drücken Sie die Taste [Abbrechen] und wählen Sie das Ziel erneut.

- Sie können mehrere Kurzwahltasten für Kontakte und Gruppen wählen, die Faxziele enthalten.
- Bevor Sie die Taste [Sendebestätigung] berühren, können Sie die Einstellungen für das Scannen oder andere Funktionen ändern.

Ziel über Zifferntasten [Aus zuletzt verwendeten Adressen auswählen]-Taste oder [Globale Adresssuche]-Taste festgelegt
Drücken Sie die [Start]-Taste, um die Bestätigungsmeldung anzuzeigen.
Drücken Sie die Taste [OK], geben Sie das Ziel erneut mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste [Sendebestätigung].
Wenn die erneut eingegebene Zieladresse korrekt ist, startet der Scanvorgang.
Ist die erneut eingegebene Zieladresse nicht korrekt, wird eine Meldung angezeigt. Drücken Sie die Taste [OK] und geben Sie das Ziel erneut ein. Wenn drei Mal nacheinander eine falsche Adresse eingegeben und überprüft wurde, werden alle zuvor erfolgten Einstellungen abgebrochen und der Ausgangsbildschirm wird erneut angezeigt.

- Sie können die Zifferntasten verwenden, um mehrere Faxnummern nacheinander einzugeben. Berühren Sie in diesem Fall die Taste , um eine weitere Zielfaxnummer einzugeben.
- Wenn zur Eingabe einer Unteradresse und eines Passworts die Taste [Unteradresse] verwendet wurde, muss die Faxnummer während der Bestätigung erneut eingegeben werden. Nachdem Sie die Faxnummer erneut eingegeben haben, drücken Sie die Taste [Unteradresse] und geben Sie die Unteradresse und das Passwort ein.
- Wurde die Option „Wahlfolge“ verwendet, drücken Sie die Taste [Pause], um bei der Bestätigung „-“ einzugeben.
- Bevor Sie die Taste [Sendebestätigung] berühren, können Sie die Einstellungen für das Scannen oder andere Funktionen ändern.

Wenn ein Fax, das über die kürzlich versendeten Adressen ausgewählt wurde, erneut versendet wurde
Der angezeigte Bestätigungsbildschirm basiert auf der Methode, die zum Festlegen des Ziels während der vorherigen Übertragung verwendet wurde.
Zurück nach oben