# AUSTAUSCH DER STEMPELPATRONE

## Übersicht

Wenn am automatischen Originaleinzug eine Stempeleinheit (AR-SU1) angebracht ist, muss die Stempelpatrone (AR-SV1) ausgetauscht werden, wenn diese leer ist.
Versorgungsmaterialien
Stempelpatrone (2er Paket) AR-SV1

## Bedienung

### Bei Verwendung des MX-4140N/MX-5140N

Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug.
Öffnen Sie die Halterungen des automatischen Originaleinzugs, die das Originalblatt halten.
Öffnen Sie die (beiden) Halterungen links und rechts.
Berühren Sie die Taste auf der Stempeleinheit und ziehen Sie diese heraus.
Entnehmen Sie die leere Stempelpatrone (A).
Setzen Sie eine neue Stempelpatrone ein.
Drücken Sie die Stempeleinheit wieder hinein.
Drücken Sie die Stempeleinheit hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.
Tauschen Sie das Originalblatt aus.
Drücken Sie die Halterungen hinein, bis sie mit einem Klicken einrasten.
Schließen Sie den automatischen Originaleinzug.

### Bei Verwendung des MX-4.141N/MX-5.141N

Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug.
Entfernen Sie die Dokumentenabdeckung aus dem automatischen Originaleinzug.
Nehmen Sie die Abdeckung langsam ab. Legen Sie das entfernte Blatt mit der Seite ein, die auf dem Vorlagenglas nach oben gezeigt hat.
Berühren Sie die Taste auf der Stempeleinheit und ziehen Sie diese heraus.
Entnehmen Sie die leere Stempelpatrone (A).
Setzen Sie eine neue Stempelpatrone ein.
Drücken Sie die Stempeleinheit wieder hinein.
Drücken Sie die Stempeleinheit hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.
Schließen Sie den automatischen Originaleinzug, um die Dokumentenabdeckung zu befestigen.
Wenn der automatische Dokumenteneinzug geschlossen ist, ist die Dokumentenabdeckung am Vorlagenglas am automatischen Originaleinzug befestigt.
Stellen Sie sicher, dass die Dokumentenabdeckung fest am automatischen Originaleinzug befestigt ist und schließen Sie diesen.
Wenn die Dokumentenabdeckung nicht ordnungsgemäß befestigt ist, entfernen Sie die Abdeckung und schließen Sie den automatischen Originaleinzug, um die Abdeckung ordnungsgemäß zu befestigen.
Zurück nach oben