# DAS LOCHEN SCHLÄGT FEHL

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Wird eine Meldung mit der Anweisung angezeigt, die Lochungseinheit zu prüfen? | Entfernen Sie die Lochabfälle. - LOCHUNGSEINHEIT
Sind verschiedene Papierformate vermischt eingelegt? | Es kann nicht gelocht werden, wenn verschieden breite Seiten Papier gemischt werden. Zum Lochen von Originalen verschiedener Größen müssen Sie Papier derselben Breite verwenden und dann die Einstellung [Gleiche Breite] auswählen. Wählen Sie beim Kopieren [Gleiche Breite] für [Dokument gemischter Größe] unter [Sonstige] aus.
Enthält der Druckauftrag ein Papierformat, das nicht gelocht werden kann? | Weitere Informationen über die Papierformate, die gelocht werden können, finden Sie unter „TECHNISCHE DATEN“ in der Kurzanleitung.
Ist das im Druckertreiber ausgewählte Fach auf eine Papierart eingestellt, die nicht gelocht werden kann? | Überprüfen Sie die Papierarteinstellung des Geräts und wählen Sie ein Fach mit Papier aus, das gelocht werden kann*. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Details] unter [Papierauswahl] auf der Registerkarte [Papierwahl] im Druckereigenschaftenfenster und überprüfen Sie die Papierarteinstellung der einzelnen Fächer. * Etiketten, Tab.-Papier, Glanzpapier, Transparentfolien und Briefumschläge können nicht gelocht werden. Wenn im Benutzertyp „Locher deaktivieren“ ausgewählt ist, ist das Lochen nicht möglich.
Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert? | Wenden Sie sich an den Administrator. Einige Funktionen wurden möglicherweise im Einstellungsmodus deaktiviert.

Zurück nach oben