# AUTOMATISCHER FAXEMPFANG

## Übersicht

Wenn der Empfangsmodus auf „Auto-Empfang“ eingestellt ist, empfängt und druckt das Gerät Faxe automatisch.

- Wenn gerade ein Fax empfangen wird, können Sie eine Übertragung reservieren, indem Sie die Übertragung im Speicherübertragungsmodus durchführen.
  - FAXÜBERTRAGUNGSVERFAHREN
- Achten Sie zum Ausdrucken von empfangenen Faxen darauf, dass das erforderliche Papier in die Papierfächer des Geräts eingelegt ist. Es ist nicht erforderlich, Papier der Formate A4 (8-1/2" x 11") und B5 (5-1/2" x 8-1/2") sowohl in vertikaler () als auch horizontaler () Ausrichtung einzulegen. Die Unterschiede bezüglich der Ausrichtung werden beim Faxempfang automatisch angepasst.
  Wenn ein Fax kleiner als A4 (8-1/2" x 11") empfangen wird, ist das für das Drucken des Faxes verwendete Papier von der Ausrichtung abhängig (vertikal oder horizontal), in der der Absender das Original übermittelt hat.
- Falls ein Druckauftrag wie z. B. die Kopier- oder Druckfunktion beim Druck der empfangenen Daten bereits begonnen wurde, wird der zuerst reservierte Auftrag noch vor dem Ausdruck der empfangenen Daten abgeschlossen.
- Wenn das Gerät aufgrund eines Fehlers, z. B. fehlendes Papier oder fehlender Toner bzw. Papierstau, nicht drucken kann, werden empfangene Faxe nicht gedruckt. Die Faxe werden automatisch gedruckt, sobald der Fehler behoben worden ist. (Falls das Papier ausgegangen ist, legen Sie neues Papier ein und berühren Sie im Touch-Panel die Taste .)
- Sie können im Systembereich oben auf dem Bildschirm den aktuellen Faxempfangsmodus ablesen.

So schalten Sie zwischen dem automatischen und dem manuellen Empfangsmodus um:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Faxdaten Empfang/ Weiterleitung] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen].

## Bedienung

Es läutet und der Faxempfang beginnt automatisch.
Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.
Die Faxübertragungen werden automatisch ausgedruckt.
Wenn ein Passworteingabebildschirm angezeigt wird:
Zum Ausdrucken der empfangenen Faxdaten wurde ein Passwort festgelegt. Nach Eingabe des richtigen Passworts wird das empfangene Fax gedruckt.

- PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken)

###### So können Sie den Faxempfangsmodus überprüfen

Sie können im Systembereich oben auf dem Bildschirm den aktuellen Faxempfangsmodus ablesen. Zurück nach oben