# FERNBETRIEB DES GERÄTS

## Übersicht

Sie können das Gerät über Ihren Computer fernbedienen.
Hierbei wird auf Ihrem Computer dasselbe Bedienfeld wie auf dem Gerät angezeigt, sodass Sie sich nicht auf eine andere Benutzeroberfläche umstellen müssen.
Die Fernbedienungsfunktion kann immer nur auf einem Computer verwendet werden.

## Bedienung

Bereiten Sie den Fernbetrieb des Geräts zunächst wie im Folgenden beschrieben vor.

- Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellung Fernbedienung] → [Software-Fernbedienung] und unter [Betriebsberechtigung] die Option [Zulassen] aus.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk.
- Installieren Sie auf Ihrem Computer eine VNC-Anwendungssoftware (empfohlene VNC-Software: RealIVNC).

Richten Sie die Funktion im Anschluss an die Vorbereitung mithilfe der im Folgenden beschriebenen Schritte ein.
Bespiel: RealVNC
Starten Sie den VNC-Viewer.
Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das Eingabefeld „Server“ ein.
Prüfen Sie mit dem Geräteadministrator die IP-Adresse.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
Befolgen Sie die am Bedienfeld des Geräts angezeigten Anweisungen, um die Verbindung zu autorisieren.
Wenn das Gerät mit der VNC-Software verbunden ist, wird in der Systemleiste des Sensorbildschirms angezeigt.
Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, beenden Sie die VPN-Software, oder berühren Sie .
Bedienen Sie das Bedienfeld auf dieselbe Art, wie Sie es auch am Gerät bedienen würden. Sie können jedoch nicht nacheinander Werte eingeben, indem Sie fortlaufend auf die Taste klicken.
So richten Sie die Betriebsberechtigung für die Fernbedienungsfunktion ein:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellung Fernbedienung] aus.
Zurück nach oben