# HEFTEN/LOCHEN

## Übersicht

Heften
Mit der Heftfunktion wird die Ausgabe geheftet. Zum Erstellen von Druckmaterial mit einem professionelleren Erscheinungsbild kann die Heftfunktion auch in Verbindung mit dem 2-seitigen Drucken verwendet werden.
Diese Funktion stellt eine wesentliche Zeitersparnis dar, wenn Handouts für eine Besprechung oder andere geheftete Unterlagen vorbereitet werden.
Die Heftpositionen und die Anzahl der Klammern können ausgewählt werden, um folgende Ergebnisse zu erzielen.

Heftung | Links | Rechts | Oben
--- | --- | --- | ---
1 Klammer* |  |  |
2 Klammern |  |  |

* Die Klammernausrichtung („“ oder „“) ist je nach Format und Ausrichtung des Papiers unterschiedlich.
Lochfunktion
Mit der Lochfunktion wird die Ausgabe gelocht. Die Lochpositionen werden durch die Auswahl der Bindungsseiten festgelegt.

Links | Rechts | Oben
--- | --- | ---

- Für die Verwendung der Heftfunktion ist ein Finisher oder Sattelheft-Finisher erforderlich.
- Für die Lochfunktion muss ein Lochermodul am Finisher oder Sattelheft-Finisher angebracht werden.
- Weitere Informationen über die maximale Anzahl von Blättern, die geheftet werden können, finden Sie unter „TECHNISCHE DATEN“ in der Kurzanleitung.
- Zur maximalen Anzahl an Blättern, die auf einmal geheftet werden können, zählen auch Deckblätter und/oder Zwischenblätter.
- Weitere Informationen zur Sattelheftfunktion finden Sie unter „ERSTELLEN EINER GEHEFTETEN BROSCHÜRE (Broschüre kopieren/Sattelheftung) “.

- Die Heft- und Versatzfunktionen (Verschieben der Position des für die einzelnen Aufträge ausgegebenen Papiers) können nicht gemeinsam verwendet werden.
- Wenn der Finisher in den Geräteeinstellungen deaktiviert wurde, können die Heft- und Lochfunktionen nicht verwendet werden.
- Wenn die Heft- und Lochfunktionen in den Geräteeinstellungen deaktiviert wurden, können diese nicht verwendet werden.

## Bedienung

Windows
Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein], und wählen Sie „Bindungskante“ aus.
Wählen Sie die Heft- oder Lochfunktion aus.

- Zur Verwendung der Heftfunktion wählen Sie die Zahl der Heftklammern im Menü „Heften“ aus.
- Aktivieren Sie für die Lochfunktion das Kontrollkästchen [Lochung], sodass das Häkchen angezeigt wird.

Macintosh
Wählen Sie [Druckeroptionen] und „Bindungskante“ aus.
Wählen Sie die Heft- oder Lochfunktion aus.
Wählen Sie die Anzahl der Heftungen aus. Aktivieren Sie für die Lochfunktion das Kontrollkästchen [Lochung], sodass das Häkchen angezeigt wird.
Zurück nach oben