# EINSTELLUNG FÜR DRUCK VOM MFP (FTP)

Vom Bedienfeld des Geräts können Sie auf den FTP-Server zugreifen und Daten auf dem Server zum Drucken auswählen.

- Taste [Hinzufügen]
  Fügt einen neuen FTP-Server hinzu.
- Liste
  Listet die aktuell gespeicherten FTP-Server auf.

FTP-Server speichern
Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt. Es können bis zu 20 Elemente gespeichert werden.
Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie unter „Einstellungen“.
FTP-Server bearbeiten oder löschen
Wenn Sie einen Titel in der Liste berühren, erscheint das Bearbeitungsfenster für den betreffenden FTP-Server.
Berühren Sie die Taste [Löschen], um den FTP-Server zu löschen.
Einstellungen

Option | Beschreibung
--- | ---
Name | Geben Sie einen Namen ein, der im Bedienfeld des Geräts angezeigt werden soll.
FTP-Server | Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des FTP-Servers ein.
Verzeichnis | Geben Sie das Zielverzeichnis auf dem FTP-Dateiserver ein.
Benutzerauthentifizierung aktivieren | Aktiviert die Benutzerauthentifizierung. Benutzername und Passwort müssen eingegeben werden.
Benutzername | Geben Sie den Anmelde-Benutzernamen zum Anmelden am FTP-Dateiserver ein.
Passwort | Geben Sie das erforderliche Passwort zum Anmelden am FTP-Dateiserver ein. Zum Ändern des Passworts wählen Sie [Passwort ändern] und geben das neue Passwort in das Textfeld ein.
SSL aktivieren | Aktiviert die verschlüsselte Kommunikation mittels SSL.

Zurück nach oben