# DIENSTE-SETUP

Wählen Sie die allgemeinen Netzwerkeinstellungen.
Wählen Sie die Einstellungen für das DNS-System, sowie für SMTP, SNMP, WINS, Kerberos-Authentifizierung, SNTP, und mDNS.
DNS
DNS-Einstellungen
Primärer Server
Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.
Sekundärer Server
Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.
Zeitüberschreitung
Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
Diese Zeit wird verwendet, bis die Verbindung zum DNS-Server gemäß den Standardspezifikationen hergestellt ist.
Domänenname
Geben Sie den Namen der Domäne für den ausgewählten DNS-Server ein.
Dynamische DNS-Aktualisierung
Aktivieren Sie diese Option, um die dynamische Aktualisierung der DNS-Serverinformationen zu verwenden.
Aktualisierungsintervall
Geben Sie ein Intervall für die Aktualisierung des DNS-Servers ein.
WINS
WINS-Einstellungen
Primärer Server
Geben Sie die IP-Adresse des primären WINS-Servers ein.
Sekundärer Server
Geben Sie die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers ein.
Scope ID
Geben Sie die Scope ID ein.
SMTP
SMTP-Einstellungen
Primärer Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers ein.
Sekundärer Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des sekundären SMTP-Servers ein.
Portnummer
Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 25.
Zeitüberschreitung
Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden. Dieser Wert wird verwendet, um eine Verbindung zum SMTP-Server herzustellen und eine Datenübertragung gemäß den Spezifikationen im E-Mail-System durchzuführen.
Quelladresse
Falls die Datenübertragung fehlschlägt, wird die nicht zugestellte E-Mail eventuell vom Server zurückgeschickt.
Geben Sie eine E-Mail-Adresse (nur eine einzelne Adresse) an, um derartige nicht zugestellte Mails zu empfangen.
Üblicherweise sollten Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators angeben.
SSL aktivieren
Bei aktiviertem SSL kann die verschlüsselte Kommunikation mittels SMTP-over-TLS mit dem STARTTLS-Befehl gestartet werden.
Dazu ist erforderlich, dass der Server den Befehl STARTTLS unterstützt.
Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, geben Sie als „Portnummer“ die gleiche Portnummer an wie bei normalem SMTP.
SMTP-Authentifizierung
Führt die Authentifizierung beim SMTP-Server durch.
Bei Verwendung von Authentifizierung über Kerberos stellen Sie auf der Einstellungsseite für Kerberos-Authentifizierung den KDC-Server, die Portnummer und den sog. „Realm“ ein.
Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen ein.
Passwort
Geben Sie das Passwort ein.
Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .
POP vor SMTP
Bei der Einstellung auf werden Sie zunächst beim POP-Server authentifiziert, bevor die SMTP-Kommunikation verwendet wird.

- POP3-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des sekundären SMTP-Servers ein.
- Portnummer: Geben Sie die POP3-Portnummer für die Kommunikation nach „POP vor SMTP“ ein. Die Standardeinstellung ist Port 110.
- POP-Authentifizierung: Bei der Einstellung wird das Authentifizierungsprotokoll (einschließlich APOP) zur Authentifizierung beim POP3-Server verwendet.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen für die Kommunikation nach „POP vor SMTP“ ein.
- Passwort: Geben Sie das erforderliche Passwort für die Kommunikation nach „POP vor SMTP“ ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .
- SSL aktivieren: Bei der Einstellung ist die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder „POP über TLS“ mit dem STLS-Befehl aktiviert.
  Dazu muss der Server entweder die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder den Befehl STLS unterstützen.
  Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, stellen Sie die „Portnummer“ auf die Kommunikations-Portnummer für „POP über SSL“ ein.
  Um die Kommunikation mittels „POP über TLS“ zu ermöglichen, geben Sie als „Portnummer“ die gleiche Portnummer an wie bei normaler POP3-Kommunikation.

Verbindungstest
Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum SMTP-Server zu testen.
SNMP
SNMPv1-Einstellungen
SNMPv1-Einstellungen
Aktivieren Sie diese Option, um die SNMPv1-Einstellungen zu verwenden
Zugriffsmethode
Legen Sie eine Zugriffsmethode fest.
GET Community
Geben Sie den Namen für die GET Community zum Abfragen der Geräteinformationen über SNMP ein.
SET Community
Geben Sie den Namen der SET Community ein, der zum Durchführen von SNMP-Einstellungen erforderlich ist.
SET Community ändern
Zum Ändern der SET Community wählen Sie .
TRAP Community
Geben Sie den Community-Namen ein, der zum Empfang der vom Gerät gesendeten SNMP-TRAPS verwendet werden soll.
TRAP-Zieladresse
Geben Sie die IP-Adresse des Zielcomputers für die SNMP-TRAP-Kommunikation ein.
SNMPv3-Einstellungen
SNMPv3-Einstellungen
Aktivieren Sie diese Option, um die SNMPv3-Einstellungen zu verwenden.
Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen ein.
Authentifizierungsschlüssel
Geben Sie den Authentifizierungsschlüssel ein.
Privater Schlüssel
Geben Sie den privaten Schlüssel ein.
Kontextname
Geben Sie den Kontextnamen ein.
Kerberos
Kerberos-Authentifizierungs-Einstellungen
KDC-Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Kerberos-Authentifizierungs-Servers ein.
Portnummer
Geben Sie die Portnummer für den Kerberos-Authentifizierungs-Server ein. Die Standardeinstellung ist Port 88.
Realm
Geben Sie den Kerberos Realm ein
SNTP
SNTP-Einstellungen
SNTP
Aktivieren Sie diese Option, um das SNTP-Protokoll zu verwenden
SNTP-Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des SNTP-Servers ein.
Portnummer
Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 123.
Zeitüberschreitung
Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 5 Sekunden.
Synchronisierungsintervall
Geben Sie ein Intervall zur Synchronisation mit dem SNTP-Server ein.
Synchronisieren beim Start
Zum Durchführen einer Synchronisation während des Gerätestarts wählen Sie .
Jetzt synchronisieren
Beim Berühren dieser Taste wird das Gerät mit der SNTP-Serverzeit synchronisiert.
mDNS
mDNS-Einstellungen
mDNS
Aktivieren Sie diese Option, um die mDNS-Einstellungen zu verwenden.
Dienstname
Geben Sie einen Dienstnamen ein.
Domänenname
Geben Sie den Domänennamen ein.
Prioritäts-Dienst
Wählen Sie einen Dienst zur Verwendung mit der Priorität.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „STROM EINSCHALTEN“.
Zurück nach oben