# KOPIEREN VON BESCHRIFTUNGEN AUF REGISTERSEITEN(REGISTER-KOPIE)

## Übersicht

Legen Sie eine Registerseite in den manuellen Einzug ein, und kopieren Sie auf ein Register.
Bereiten Sie für die Registerbeschriftungen geeignete Originale vor.
Beziehung zwischen den Originalen und den Registerseiten
Registerkopien mit linker Bindung

Originale | Einlegen der Originale | Einlegen von Registerseiten
--- | --- | ---

Registerkopien mit rechter Bindung

Originale | Einlegen der Originale | Einlegen von Registerseiten
--- | --- | ---

Vor dem Scannen des Originals muss Register-Kopie angegeben werden.
So ändern Sie die Standardbildverschiebung für Registerkopien:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Kopiereinstellung] → [Registerseiten-Grundkopiereinstellung] aus.
Die Standardeinstellung zur Bildverschiebung kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" bis 5/8") festgelegt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm ("1/2").

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Register-Kopie].
Berühren Sie das Feld [EIN].
Stellt eine Bildverschiebungsweite (Registerweite) ein.

- Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Bereich der Bildverschiebung, und geben Sie eine Verschiebungsweite über die Zifferntasten ein.
- Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit an.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
So brechen Sie die Registerkopien ab:
Berühren Sie die Taste [AUS].
Legen Sie die Registerseiten ein.
Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten in den manuellen Einzug ein.
Legen Sie das Papier so ein, dass die Seiten mit den Registern zuletzt eingezogen werden.
Konfigurieren Sie nach dem Einlegen der Registerseiten den manuellen Einzug wie unter „KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG“ beschrieben.
Das Papierformat der Registerseiten darf höchstens die Breite von A4 (210 mm) + 20 mm aufweisen (oder 8-1/2" x 11" (8-1/2") plus 5/8").
Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben