# DRAHTLOS-EINSTELLUNGEN

Der Zugriff auf das Netzwerk erfolgt mittels drahtlosem LAN.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln], um die Einstellungen zu speichern.
Drahtlos-Einstellungen
Werden verwendet, um das drahtlose LAN zu aktivieren oder zu deaktivieren, und um den Status des drahtlosen LAN anzuzeigen.
Verbindungstyp-Umschaltung
Wechselt zwischen den Modi Infrastruktur und Zugangspunkt, um eine Übereinstimmung mit der verwendeten drahtlosen LAN-Umgebung zu gewährleisten.
Aktuelle Einstellung
Zeigt Einstellungen wie z. B. die SSID und den Sicherheitstyp eines drahtlosen LAN an. Wenn das drahtlose LAN deaktiviert ist, wird „--“ angezeigt.
Aktuell. Drahtlos-Status
Hier werden der Empfangspegel (Max. 100) und die IP-Adressen des drahtlosen LAN angezeigt.
Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen anzeigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Setup].
Auf dem Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen können Sie die SSID eines drahtlosen LAN, den Sicherheitstyp, die Verschlüsselung und den Sicherheitsschlüssel konfigurieren.
Drahtlos-Einstellungen initialisieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Voreinstellung].
Die Einstellungen für SSID, Sicherheitstyp, Verschlüsselung und Sicherheitsschlüssel werden initialisiert.
Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen(Access-Point-Modus)
Wenn Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen] klicken, während die [Verbindungstyp-Umschaltung] auf [Verdrahtet und drahtlos (Access-Point-Modus)] oder [Nur verkabelt] eingestellt ist, wird der Bildschirm Drahtlos-Einstellungen (Access-Point-Modus) angezeigt.
Konfigurieren Sie die SSID eines drahtlosen LAN, den Sicherheitstyp, die Verschlüsselung und den Sicherheitsschlüssel.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln], um die Einstellungen zu speichern.
SSID
Geben Sie eine SSID mit bis zu 32 Zeichen ein.
Sicherheitstyp
Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.
Verschl.
Wählen Sie einen Verschlüsselungstyp aus.
Sicherheitsschlüssel
Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

Sicherheitstyp | Sicherheitsschlüssel
--- | ---
WEP 64bit | 5 Zeichen oder 10-stellige Hexadezimalzahl
WEP 128bit | 13 Zeichen oder 26-stellige Hexadezimalzahl
WAP/WAP2 | 8 bis 63 Zeichen oder 64-stellige Hexadezimalzahl

Sicherheitsschlüssel anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Sicherheitsschlüssel angezeigt.
IP-Adresse des Geräts
Geben Sie die IP-Adresse ein.
Zu benutzender Kanal
Wählen Sie den Kanal, der für drahtloses LAN verwendet werden soll.
Sendeausgabe
Konfigurieren Sie die Sendeausgabe.
Bandbreite
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Kommunikationsmodus auf "11n" lautet. Wählen Sie die gewünschte Bandbreite.
Einstell. IP-Adressen-Verteilungsbereich
Konfigurieren Sie den Bereich, der für die IP-Adresse zu verwenden ist.
Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen (Infrastruktur-Modus)
Wenn die [Verbindungstyp-Umschaltung] auf [Kabellos (Infrastruktur-Modus)] eingestellt ist und die Schaltfläche [Einstellungen] geklickt wird, wird der Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen (Infrastruktur-Modus) angezeigt.
Konfigurieren Sie die SSID, den Sicherheitstyp, die Verschlüsselung und den Sicherheitsschlüssel eines drahtlosen LAN.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln], um die Einstellungen zu speichern.
Zugriffspunktsuche
Klicken Sie hier, um die Access Points zu suchen.
Wenn die Suchergebnisse angezeigt werden, wählen Sie den gewünschten Access Point aus und klicken Sie auf [OK]. [SSID], [Sicherheitstyp], und [Verschl.] werden automatisch angewandt.
SSID
Geben Sie eine SSID mit bis zu 32 Zeichen ein.
Sicherheitstyp
Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.
Verschl.
Wählen Sie einen Verschlüsselungstyp aus.
Sicherheitsschlüssel
Geben Sie einen Sicherheitsschlüssel ein.

Sicherheitstyp | Sicherheitsschlüssel
--- | ---
WEP 64bit | 5 Zeichen oder 10-stellige Hexadezimalzahl
WEP 128bit | 13 Zeichen oder 26-stellige Hexadezimalzahl
WAP/WAP2 | 8 bis 63 Zeichen oder 64-stellige Hexadezimalzahl

Sicherheitsschlüssel anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Sicherheitsschlüssel angezeigt.
Zurück nach oben