# MANUELLER FAXEMPFANG

## Übersicht

Ein Fax kann mit Hilfe des Touch-Panels manuell empfangen werden.

- Wird ein Anruf durch Drücken der Taste [Lautsprecher] angenommen, können Sie den anderen Teilnehmer zwar hören, Sie können aber nicht mit ihm sprechen.
- So empfangen Sie ein Fax, nachdem Sie einen Anruf mit einem Durchwahltelefon angenommen haben: Fernempfang kann auch zum Faxempfang verwendet werden.
  - EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFS MIT DEM DURCHWAHLTELEFON (FERNEMPFANG)

###### So schalten Sie zwischen dem automatischen und dem manuellen Empfangsmodus um:

Wählen Sie im "Einstellungsmodus" [Systemeinstellungen] → [Faxdaten Empfang/Weiterleitung] → [Faxeinstellungen] → [Empfangseinstellungen].

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Lautsprecher] oder nehmen Sie den Hörer des Durchwahltelefons ab, während das Telefon klingelt.
Nach dem Berühren der Taste [Lautsprecher] erscheinen die Tasten [Manueller Empfang] und .

- Passen Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler an, der beim Berühren der Taste [Lautstärke] erscheint, oder verwenden Sie .
- Wenn die empfangenen Faxdaten nicht ausgedruckt werden, wird der Faxspeicher allmählich voll. Dies führt dann dazu, dass keine weiteren Faxe mehr empfangen werden können. Wenn diese Funktion aktiviert ist, sollten Sie die empfangenen Daten baldmöglichst ausdrucken, ohne sie im Faxspeicher zu belassen.
  Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsbildschirm des Faxmodus angezeigt.

Berühren Sie die Taste [Manueller Empfang], um den Faxempfang zu starten.
Zurück nach oben