# ÄNDERN DES FORMATS IM INTERNETFAXMODUS

## Übersicht

Ändern Sie das Dateiformat (Dateityp und Komprimierungsmodus), um ein gescanntes Dokument im Internet-Fax-Modus zu senden.
Bei der Internetfaxübertragung wird in der Regel das Dateiformat [TIFF-F] verwendet. Falls das Internetfax-Zielgerät den Vollmodus nicht unterstützt (es unterstützt lediglich den einfachen Modus), wählen Sie [TIFF-S].
Wenn [TIFF-S] gewählt ist, unterliegen die Übertragungseinstellungen den folgenden Einschränkungen:

- Auflösung: Die Auswahloptionen sind [200x100dpi] und [200x200dpi].
  Wenn [TIFF-S] gewählt wird, nachdem [200x400dpi], [400x400dpi] oder [600x600dpi] gewählt wurde, ändert sich die Auflösung automatisch zu [200x200dpi].
- Sendeformat: Stets A4R (8-1/2" x 11"R).
  Wenn [TIFF-S] gewählt wird, nachdem das Sendeformat geändert wurde, ändert sich das Sendeformat automatisch fest zu A4R (8-1/2"x11"R). Beim Scannen eines Formats größer als A4 (8-1/2" x 11") wird das Format automatisch verkleinert zu A4R (8-1/2" x 11"R). Wenn eine Rundsendung dieses Format enthält, wird das Dokument an alle Ziele im Format A4R (8-1/2" x 11"R) übertragen.
- Sonstiges: Wenn eine Verhältniseinstellung ausgewählt und das Originalformat eingegeben wird, können „2-seitig Scannen“, „Kartenbeilage“, „2auf1“, „4auf1“ oder „Dokument gem. Größe“ nicht verwendet werden.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Dateiformat].
Berühren Sie die Taste [TIFF-S] oder [TIFF-F] zur Angabe des Dateiformats.
Wurde [TIFF-F] ausgewählt, wählen Sie den Komprimierungsmodus aus.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Zurück nach oben