# VOR DEM SENDEN AN EINE DIRECT SMTP-ADRESSE

Das Gerät unterstützt Direct SMTP. Mit dieser Funktion können Sie Internetfaxe innerhalb Ihres Unternehmens ohne einen Mail-Server versenden.
Weitere Informationen über das Speichern von Direct SMTP-Adressen im Adressbuch finden Sie unter "SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE" und " SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE" oder "GRUPPEN SPEICHERN". Gespeicherte Direct SMTP-Adressen sind im Adressbuch des Internetfaxmodus enthalten.
Wenn die Zieladresse besetzt ist:
Wenn die Zieladresse besetzt ist, wartet das Gerät einen Moment und versucht dann automatisch, die Daten erneut zu senden.
So brechen Sie eine Übertragung ab:
Im Auftragsstatusbildschirm.

- STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS

So stellen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie die Intervalle zwischen den Versuchen ein, die zu verwenden sind, wenn die Verbindung aufgrund einer besetzten Leitung oder aus anderen Gründen nicht aufgebaut werden kann:
Wählen Sie im "Einstellungsmodus" [Systemeinstellungen]→[Bildsendeeinstellungen]→[Internet-Fax-Einstellungen]→[Versandeinstellungen]→[Neuversuch bei besetzter Leitung].
Die werksseitige Standardeinstellung lautet auf zwei Versuche in 3-minütigen Intervallen.
Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt:
Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt oder das andere Faxgerät den Anruf nicht innerhalb einer zuvor festgelegten Zeitspanne entgegennimmt, wird die Übertragung nach Ablauf des eingestellten Intervalls automatisch neu gestartet.
So brechen Sie eine Übertragung ab:
Im Auftragsstatusbildschirm.

- STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS

So legen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie das Intervall zwischen den Versuchen fest, falls eine Übertragung aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen ist:
Wählen Sie im "Einstellungsmodus" [Systemeinstellungen]→[Bildsendeeinstellungen]→[Internet-Fax-Einstellungen]→[Versandeinstellungen]→[Neuversuch bei Kommunikationsfehler].
Die werksseitige Standardeinstellung lautet auf zwei Versuche in 3-minütigen Intervallen.
Zurück nach oben