# REINIGEN DER LASEREINHEIT

## Übersicht

Wenn die Lasereinheit im Gerät verschmutzt ist, können sich im gedruckten Bild Streifenmuster (farbige Streifen) bilden. Wenn Linienmuster (farbige Linien) auftreten, reinigen Sie die Lasereinheit.
Erkennen der von einer verschmutzten Lasereinheit verursachten (farbigen) Streifen

- Die farbigen Streifen treten stets an derselben Stelle auf. (Die Streifen sind niemals schwarz.)
- Die farbigen Streifen verlaufen parallel zur Richtung des Papiereinzugs.
- Die farbigen Streifen treten nicht nur bei der Ausgabe des Kopierers sondern auch auf Druckaufträgen vom Computer auf. (Die Streifen auf Kopien und Druckaufträgen sind identisch.)

## Bedienung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Stellen Sie sicher, dass der Reiniger an der Spitze des Reinigungswerkzeugs nicht verschmutzt ist.
Wenn der Reiniger verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch einen sauberen. Das Verfahren zum Ersetzen der Spitze finden Sie in den Schritten 4 bis 6. Wenn der Reiniger nicht verschmutzt ist, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Öffnen Sie die Innenabdeckung, und entnehmen Sie einen Ersatzreiniger.
Die Ersatzreiniger sind an der Innenabdeckung untergebracht.
Greifen Sie den Reiniger am Endstück, und ziehen Sie ihn aus der Abdeckung heraus.
Entfernen Sie den verschmutzten Reiniger von der Spitze des Reinigungswerkzeugs.
Halten Sie das Werkzeug in der Nähe des Reinigers fest. Drücken Sie den Haken, der den Reiniger sichert, mit der anderen Hand nach unten, und entfernen Sie den Reiniger.
Geben Sie den entnommenen Reiniger in die Innenabdeckung zurück. Schließen Sie die Innenabdeckung, nachdem Sie den Reiniger zurückgegeben haben.
Bringen Sie den neuen Reiniger am Reinigungswerkzeug an.
Richten Sie den Reinigerhaken mit der Befestigungsöffnung am Reinigungswerkzeug aus. Halten Sie den Reiniger fest, und schieben Sie das Werkzeug ein.
Halten Sie den Reiniger nach unten, und führen Sie das Werkzeug langsam in die zu reinigende Öffnung ein.
Dabei muss der Reiniger nach unten zeigen. An den zu reinigenden Stellen sind ähnliche Etiketten wie (A) angebracht.
Führen Sie das Reinigungswerkzeug vollständig in die Öffnung ein, und ziehen Sie es wieder heraus.
Ziehen Sie das Reinigungswerkzeug heraus, bis Sie spüren, dass die Spitze keinen Kontakt mehr zur zu reinigenden Oberfläche der Lasereinheit hat.
Wiederholen Sie Schritt 8 zwei oder drei Mal, und entfernen Sie anschließend das Reinigungswerkzeug.
Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9, um alle Öffnungen in der Lasereinheit zu reinigen (4 Öffnungen).
Insgesamt müssen vier Öffnungen der Lasereinheit gereinigt werden.
Reinigen Sie alle Öffnungen.
Setzen Sie das Reinigungswerkzeug wieder ein.
(1) Nachdem Sie das Reinigungsgerät auf den Knopf gelegt und um diesen gedreht haben, befestigen Sie das Ende (die Seite, an der der Reiniger befestigt ist) an der linken Klemme.
(2) Positionieren Sie die rechte Seite des Reinigungsgeräts auf der Vorderseite, indem Sie es über die Klemmenspitze legen.
(3) Befestigen Sie das Reinigungsgerät mithilfe der Klemme.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Zurück nach oben