# SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Über die Zifferntasten eingegebene Nummernfolgen und Kurzwahltasten können verbunden und mit Pausen versehen werden, um dann als eine Nummer gewählt zu werden.
Beispiel: Wenn Sie eine internationale Nummer wählen, berühren Sie die Taste [Pause] zwischen der Identifikationsnummer für ein Auslandsgespräch (z. B. "001") und dem Ländercode (z. B. "81" für Japan), um eine Pause einzufügen, was zu einer besseren Verbindungsqualität führt.
Die Zeit (in Sekunden), die im „Einstellungsmodus“ unter [Pause einstellen] eingegeben wurde, legt die Länge der Pause fest.
Auf dem Bildschirm wird eine Pause durch einen Bindestrich „-“ angezeigt.
Falls unter [Pause einstellen] zwei Sekunden eingestellt wurde, bewirkt ein dreimaliges Drücken der Taste [Pause] eine Pausenlänge von 6 Sekunden.
Beispiel: Verwenden von Wahlfolgen für das Wählen einer internationalen Nummer
So stellen Sie die Pausenlänge ein:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Bildsendeeinstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Pause einstellen].
Zurück nach oben