# EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFS MIT DEM DURCHWAHLTELEFON(REMOTE-EMPFANG)

## Übersicht

Führen Sie die unten stehenden Schritte durch, wenn Sie den Faxempfang starten möchten, nachdem Sie einen Anruf angenommen haben und über das Durchwahltelefon sprechen.
Wenn Sie eine Telefonleitung mit Impulswählverfahren verwenden, stellen Sie das Durchwahltelefon auf Tonwahl ein.

- So empfangen Sie ein Fax, nachdem Sie einen Anruf mit dem Durchwahltelefon angenommen haben:
  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Faxdaten Empfang/Weiterleitung] → [Faxeinstellungen] → [Empfangseinstellungen] und aktivieren Sie [Manueller Empfang].
- So ändern Sie die Nummer für den Faxempfang:
  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Remote-Empfangsnummer einstellen].

## Bedienung

Wenn das Gerät klingelt, nehmen Sie den Handapparat ab, um das Gespräch zu beginnen.
Starten Sie den Faxempfang am Gerät.
Drücken Sie am Durchwahltelefon .
Legen Sie den Handapparat auf.
Das Gerät gibt ein Signal aus, nachdem der Empfang beendet wurde.
Zurück nach oben