# NETZWERKEINSTELLUNGEN

Die folgende Liste zeigt Elemente im Einstellungsmodus, Werkseinstellungen und Einschränkungen für die einzelnen Elemente.
Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.
U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Option | Werksseitige Standardeinstellung | U | A
--- | --- | --- | ---
| Netzwerkeinstellungen
| Schnelleinstellungen
| Nein | Ja
| IPv4-Einstellungen
| - | Nein | Ja
| IPv6-Einstellungen
| - | Nein | Ja
| Netzwerknamenseinstellungen
| - | Nein | Ja
| DNS-Einstellungen
| - | Nein | Ja
| SMTP-Einstellungen
| - | Nein | Ja
| LDAP-Setup
| - | Nein | Ja
| Einstellungen für öffentliche Ordner/NAS
| - | Nein | Ja
| Allgemeine Einstellungen
| Nein | Ja
| Allgemeine Einstellungen
| Nein | Ja
| Druckstatus beim Start
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Netzwerkeinstellungen
| - | Nein | Ja
| NIC zurücksetzen
| - | Nein | Ja
| Protokolleinstellungen
| Nein | Ja
| IPv4-Einstellungen
| Nein | Ja
| DHCP/BOOTP
| Deaktiviert | Nein | Ja
| RARP
| Deaktiviert | Nein | Ja
| IPv6-Einstellungen
| Nein | Ja
| IPv6
| Deaktiviert | Nein | Ja
| DHCPv6
| Aktiviert | Nein | Ja
| Ping-Befehl
| Nein | Ja
| NetWare
| Nein | Ja
| NetWare-Einstellungen
| Nein | Ja
| NetWare
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Frame-Typ
| 802.2 | Nein | Ja
| Betriebsmodus
| PSERVER | Nein | Ja
| PSERVER-Einstellungen
| - | Nein | Ja
| RPRINTER-Einstellungen
| - | Nein | Ja
| EtherTalk
| Nein | Ja
| EtherTalk-Einstellungen
| Nein | Ja
| EtherTalk
| Deaktiviert | Nein | Ja
| NetBIOS
| Nein | Ja
| NetBIOS-Konfiguration
| Nein | Ja
| NBT/WINS
| Deaktiviert | Nein | Ja
| Dienste-Setup
| Nein | Ja
| DNS
| - | Nein | Ja
| WINS
| - | Nein | Ja
| SMTP
| - | Nein | Ja
| SNMP
| - | Nein | Ja
| Kerberos
| - | Nein | Ja
| SNTP
| - | Nein | Ja
| mDNS
| - | Nein | Ja
| Druckerport-Einstellungen
| Nein | Ja
| LPD
| Nein | Ja
| LPD-Einstellungen
| Nein | Ja
| LPD
| Aktiviert | Nein | Ja
| Zeitüberschreitung
| 0 Sekunden | Nein | Ja
| Banner verwenden
| Deaktiviert | Nein | Ja
| RAW
| Nein | Ja
| Raw-Druckeinstellungen
| Nein | Ja
| Raw-Druck
| Aktiviert | Nein | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nein | Ja
| Zeitüberschreitung
| 90 Sekunden | Nein | Ja
| Bidirektional verwenden
| Deaktiviert | Nein | Ja
| WSD
| Nein | Ja
| WSD-Einstellungen
| Nein | Ja
| WSD-Drucken
| Aktiviert | Nein | Ja
| Multicast Discovery verwenden
| Aktiviert | Nein | Ja
| LDAP-Setup
| Nein | Ja
| LDAP-Setup
| Aktiviert | Nein | Ja
| Globale Adressbuchliste
| - | Nein | Ja
| Einstellungen für öffentliche Ordner/NAS
| Nein | Ja
| Öffentlich
| Verw. des Speichers
| Erlaubt | Nein | Ja
| Freigegeben
| Verw. des Speichers
| Erlaubt | Nein | Ja
| faxreceive
| Verw. des Speichers
| Erlaubt | Nein | Ja
| Proxy-Einstellungen
| Nein | Ja
| Proxyserver-Adresse
| - | Nein | Ja
| Benutzername
| - | Nein | Ja
| Passwort
| - | Nein | Ja
| Portnummer
| 8080 | Nein | Ja
| Adresse ohne Proxy zu verwenden
| - | Nein | Ja
| Drahtlos-Einstellungen
| Nein | Ja
| Drahtlos-Einstellungen
| - | Nein | Ja
| Bildschirm für die Drahtlos-Einstellungen
| - | Nein | Ja
| HTTP-Zugangseinstellungen
| Nein | Ja
| Anzahl der Benutzer, die gleichzeitig angemeldet sein können
| 32 | Nein | Ja
| Zeit für automatische Abmeldung
| 60 | Nein | Ja
| Login-Benutzer anzeigen
| - | Nein | Ja

Zurück nach oben