# SCANBEREICH

Verwenden Sie für die Reinigung dieses Teils den Glasreiniger, der im automatischen Originaleinzug aufbewahrt wird. Bringen Sie den Glasreiniger nach der Verwendung wieder im automatischen Originaleinzug an.

### Bei Verwendung des MX-4140N/MX-5140N

Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und entfernen Sie den Glasreiniger.
Reinigen Sie den Dokumentenscanbereich des Vorlagenglases mit dem Glasreiniger.
Ersetzen Sie den Glasreiniger.

### Bei Verwendung des MX-4.141N/MX-5.141N

Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und entfernen Sie den Glasreiniger.
Reinigen Sie den Dokumentenscanbereich des Vorlagenglases mit dem Glasreiniger.
Ein Scanbereich ist das Vorlagenglas, der andere befindet sich innerhalb des automatischen Originaleinzugs.
Öffnen Sie die Abdeckung des Scanbereichs im automatischen Originaleinzug.
Drücken Sie den Auslöserschalter nach innen, um die Abdeckung abzunehmen.
Reinigen Sie den Scanbereich im automatischen Originaleinzug.
Schließen Sie die Abdeckung.
Ersetzen Sie den Glasreiniger.
Zurück nach oben