# ÜBERSICHT ÜBER DIE REINIGUNG

Um eine dauerhaft gute Leistung des Geräts zu garantieren, müssen Sie das Gerät regelmäßig reinigen.
Wenn farbige/weiße Linien oder Papierstaus auftreten, befolgen Sie die folgenden Reinigungsverfahren.

Wenn auf den gescannten Bildern Verschmutzungen oder farbige/weiße Linien auftreten | Reinigen Sie die folgenden Teile der Reihe nach, bis keine Verschmutzungen oder farbige/weiße Linien mehr auftreten. REINIGUNG DES VORLAGENGLASES UND DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS
Wenn im Einzelblatteinzug ein Papierstau auftritt: | REINIGEN DER EINZUGSROLLE DES MANUELLEN EINZUGS
Wenn bei der Verwendung des automatischen Originaleinzugs auf dem gescannten Original Linien oder Verschmutzungen auftreten: | REINIGEN DER EINZUGSROLLE DES PAPIEREINZUGS
Wenn farbige Linien auftreten: | REINIGEN DER LASEREINHEIT REINIGEN DER HAUPTLADEEINHEIT DER PHOTOLEITERTROMMEL

Benutzen Sie kein brennbares Spray zum Reinigen des Geräts. Wenn Gas vom Spray mit heißen elektrischen Komponenten oder mit der Fixiereinheit innerhalb des Geräts in Kontakt kommt, könnte es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche flüchtige Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts. Das Gehäuse könnte dadurch beschädigt oder verfärbt werden.
- Wischen Sie die spiegelartige Oberfläche des Bedienfelds mit einem weichen Tuch vorsichtig ab (siehe unten). Wenn Sie ein hartes Tuch verwenden oder zu sehr rubbeln, könnte es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen.

Der Bereich mit der spiegelartigen Oberfläche wird als angezeigt.
Zurück nach oben