# ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH

## Übersicht

Falls im Einstellungsmodus (Web-Version) ein LDAP-Server konfiguriert wurde, können Sie die gewünschte Zieladresse im globalen Adressbuch suchen und die Faxnummer bei einer Faxübertragung abrufen.

## Bedienung

Berühren Sie im Ausgangsbildschirm oder dem Adressbuchbildschirm auf dem Bedienfeld die Taste [Globale Adresssuche].
Drücken Sie auf [Suchen von] und auf den zu verwendenden LDAP-Server.

- Wenn für den LDAP-Server ein Authentifizierungsbildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Wurde nur ein LDAP-Server gespeichert, ist Schritt 2 nicht erforderlich. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 3 fort.

Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Berühren Sie für das [Element], und wählen Sie dann ein Element aus, das unter [Name] oder [Adresse/Nummer] gesucht werden soll.
So führen Sie eine Suche durch
Geben Sie die Suchkriterien ein (maximal 64 Zeichen). Das System sucht nach Namen, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen.
Ein Sternchen kann wie folgt verwendet werden:

XXX : Namen, die mit „XXX“ beginnen
XXX: Namen, die mit „XXX“ enden
XXX : Namen, die „XXX“ enthalten
AA XX: Namen, die mit „AA“ beginnen und mit „XX“ enden.

Geben Sie ein Suchwort ein und berühren Sie die Taste [Suchen]
Wenn Sie das Suchwort-Eingabefeld berühren, wird die Softtastatur angezeigt.
Kurz darauf werden die Suchergebnisse angezeigt.
Um fortlaufend weitere Zieladressen hinzuzufügen, berühren Sie die Adresse und dann .

- So prüfen Sie die Informationen zur Zieladresse:

- Drücken Sie die Kurzwahltaste der Zieladresse und anschließend die Taste [Adresse bestätigen]. Drücken Sie die Taste , um den Informationsbildschirm zur Adresse zu schließen.

### Wenn ein Fax, das über die kürzlich versendeten Adressen ausgewählt wurde, erneut versendet wurde

Der angezeigte Bestätigungsbildschirm basiert auf der Methode, die zum Festlegen des Ziels während der vorherigen Übertragung verwendet wurde.
Zurück nach oben